Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Установка > Автонастр.часов (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

## Автонастр.часов (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE)

Видеокамера может автоматически поддерживать точное время, получая информацию из системы GPS.

1. [Установка] [Установка часов] [Автонастр.часов].

1. Выберите требуемый элемент.

| Вкл Автоматически поддерживает точное время.
| Выкл Не поддерживает точное время с использованием системы GPS.

Примечания

- Перед использованием вашей видеокамеры следует установить на ней дату и время. [Подробно]

- Возможно возникновение расхождения в несколько секунд даже при включенной функции [Автонастр.часов].

- Эта функция автоматически настраивает часы, когда видеокамера получает сигналы GPS и успешно завершает триангуляцию при включенной камере. После однократной настройки часов, они не будут настраиваться до следующего включения видеокамеры.

- Автоматическая настройка времени с использованием системы GPS может выполняться неправильно в зависимости от страны/региона, выбранных для вашей видеокамеры. В этом случае установите [Автонастр.часов] на [Выкл].

В начало страницы