Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Подготовка к работе > Подготовка носителя записи > Установка карты памяти

## Установка карты памяти

Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой
Извлечение карты памяти

1. Откройте крышку и вставьте карту памяти до щелчка.

- При установке новой карты памяти появляется экран [Подготовка файла базы данных изображений. Пожалуйста, подождите.]. Дождитесь исчезновения экрана.

A: Индикатор доступа
B: Вставьте карту памяти с обрезанным краем в направлении, показанном на иллюстрации.

### Типы карт памяти, которые можно использовать с видеокамерой

| Класс скорости SD | Емкость (работа проверена) | Описываемые в данном руководстве
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2) |  | — | 32 ГБ | “Memory Stick PRO Duo”
“Memory Stick PRO-HG Duo”
Карта памяти SD |  | Класс 4 или быстрее | 64 ГБ | Карта памяти SD
Карта памяти SDHC
Карта памяти SDXC

- Работа со всеми картами памяти не гарантируется.

Примечания

- MultiMediaCard не может использоваться с этой видеокамерой.

- Фильмы, записанные на картах памяти SDXC, не могут импортироваться или воспроизводиться на компьютерах или аудиовизуальных устройствах, не поддерживающих файловую систему exFAT*, путем подключения видеокамеры к этим устройствам при помощи кабеля USB. Заранее убедитесь, что подключаемое оборудование поддерживает систему exFAT. Если вы подключите оборудование, не поддерживающее систему exFAT, и на дисплее появляется экран форматирования, не выполняйте форматирования. Все записанные данные будут утрачены.

* Файловая система exFAT используется для карт памяти SDXC.

### Извлечение карты памяти

Откройте крышку и слегка однократно нажмите на карту памяти.
Примечания

- Для обеспечения устойчивой работы карты памяти рекомендуется отформатировать карту памяти с видеокамерой перед первым использованием. Форматирование карты памяти приведет к удалению всех данных, сохраненных на ней, и эти данные будет невозможно восстановить. Сохраните ваши важные данные на компьютере и т. п.

- При отображении [Не удалось создать новый файл базы изображений. Возможно, недостаточно свободного места.] выполните форматирование карты памяти.

- Убедитесь в правильном направлении установки карты памяти. Если принудительно вставить карту памяти в неправильном направлении, это может привести к повреждению карты памяти, слота для карт памяти или данных изображений.

- При установке или извлечении карты памяти соблюдайте осторожность во избежание выталкивания и падения карты памяти.

В начало страницы