Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Сохранение изображений на внешнем устройстве > Создание диска с помощью устройства записи DVD, DVDirect Express > Создание диска с использованием DVDirect Express

## Создание диска с использованием DVDirect Express

Подключите вашу видеокамеру и устройство записи “DVDirect Express” DVD (продается отдельно) при помощи USB-кабеля, поставляемого с DVDirect Express.
Примечания

- Подключите видеокамеру к сетевой розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока.

- См. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые к подключенному устройству.

- В некоторых странах/регионах устройства записи DVD компании Sony могут быть недоступны.

1. Подсоедините DVDirect Express к разъему (USB) видеокамеры при помощи кабеля USB от DVDirect Express.

1. Вставьте неиспользованный диск в устройство DVDirect Express и закройте лоток дисков.

1. Нажмите (DISC BURN) на устройстве DVDirect Express.

В данный момент на диске будут сохранены фильмы, которые еще не были сохранены на каком-либо диске.

- После завершения выберите .

Примечания

- Фильмы с качеством изображения высокой четкости (HD) и стандартной четкости (STD) будут сохраняться на отдельных дисках.

- Если общий объем памяти фильмов, записываемых на диск с помощью операции DISC BURN, превышает объем памяти диска, процесс создания диска останавливается по достижении предельного объема памяти. Последний фильм на диске может быть обрезан.

- Не выполняйте следующие действия, когда создается диск.

- Выключение видеокамеры

- Отсоединение кабеля USB или адаптера переменного тока

- Удары или сотрясения видеокамеры или DVDirect Express

- Извлечение карты памяти из видеокамеры

- Время создания диска путем копирования фильмов до предельного объема диска составляет от 20 до 60 минут. Процесс копирования может занять больше времени в зависимости от режима записи и количества сцен.

В начало страницы