Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Воспроизведение > Воспроизведение изображений на телевизоре > Подключение видеокамеры к телевизору высокой четкости

## Подключение видеокамеры к телевизору высокой четкости

Наслаждение 5,1-канальным объемным звучанием (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)
О кабеле HDMI
Если фильмы записаны с качеством изображения высокой четкости (HD), фильмы воспроизводятся с качеством изображения высокой четкости (HD) на телевизоре высокой четкости. Используйте кабель HDMI для подключения видеокамеры к телевизору с входным разъемом HDMI.
Если на телевизоре не предусмотрен входной разъем HDMI, используйте для подключения A/V соединительный кабель. [Подробно]
A: HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E
B: HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE
: Прилагается

1. Переключите вход телевизора на подключенный разъем.

1. Подключите кабель HDMI () к разъему HDMI OUT () на видеокамере и к разъему HDMI IN () на телевизоре.

1. Воспроизведите фильм или фотографию на видеокамере.

### Наслаждение 5,1-канальным объемным звучанием (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Вы можете записать Dolby Digital 5,1-канальное объемное звучание с помощью встроенного микрофона. Когда фильм воспроизводится на устройствах, поддерживающих 5,1-канальное объемное звучание, можно насладиться реалистичным звучанием.
A: Встроенный микрофон
Примечания

- Если вы воспроизводите 5,1-канальное звучание с колонками на видеокамере, 5,1-канальное звучание автоматически преобразуется и выводится как 2-канальное.

- Для прослушивания5,1-канального объемного звучания фильмов, записанных с качеством изображения высокой четкости (HD ) в 5,1 -канальном звучании, потребуется устройство, совместимое с 5,1-канальным звучанием.

- Когда видеокамера подключается с помощью прилагаемого кабеля HDMI, звук для фильмов с качеством изображения высокой четкости (HD ), записанный в формате 5,1-канального звучания, автоматически выводится в формате 5,1-канального звукового сигнала. Звуковой сигнал фильмов с качеством изображения стандартной четкости (STD) преобразуется в 2-канальный.

### О кабеле HDMI

- Используйте кабель HDMI с логотипом HDMI.

- На одном конце кабеля используйте миниразъем HDMI (для видеокамеры), на другом конце – штекер, подходящий для телевизора.

- Изображения с защитой авторских прав не выводятся через разъем HDMI OUT видеокамеры.

- При использовании этого соединения могут наблюдаться сбои в работе некоторых телевизоров (например, отсутствие звука или изображения).

- Не подключайте разъем HDMI OUT видеокамеры к разъему HDMI OUT внешнего устройства, так как это может привести к неполадкам.

- HDMI (High Definition Multimedia Interface) – это интерфейс для передачи как видеосигналов, так и аудиосигналов. Через разъем HDMI OUT выводятся данные изображений высокого качества и цифровые аудиосигналы.

Примечания

- См. также руководство по эксплуатации телевизора.

- В качестве источника питания используйте прилагаемый адаптер переменного тока. [Подробно]

- Если фильмы записаны с качеством изображения стандартной четкости (STD), фильмы воспроизводятся с качеством изображения стандартной четкости (STD) даже на телевизоре высокой четкости.

- Если для вывода изображений вы подключаете видеокамеру к телевизору с использованием более одного типа кабеля, выход HDMI будет иметь приоритет.

- Видеокамера не поддерживает выход S-Video.

Связанные темы
[Аудиорежим (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)]
В начало страницы