Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Кач. изобр./Размер > Частота кадров

## Частота кадров

Вы можете выбрать скорость записи, используемую для записи фильмов с качеством изображения высокой четкости (HD). Использование [50i] рекомендуется для стандартной записи. Сначала установите параметр [Частота кадров] и затем [Режим ЗАПИСИ].

1. [Кач. изобр./Размер] [Частота кадров].

1. Выберите желаемую скорость записи.

| 50i Для обычной записи рекомендуется данная скорость записи.
| 50p С данной настройкой вы можете записывать в два раза больше данных, чем с 50i, и эта настройка позволит вам получать четкие изображения. При воспроизведении на телевизоре фильмов, записанных с данной настройкой, телевизор должен быть совместим с воспроизведением фильмов 50p и вам потребуется установить параметр [Разрешение HDMI] на [1080p/576p]. Если телевизор не совместим с воспроизведением фильмов 50p, фильм будет воспроизводиться как фильм 50i.
| 25p* С данной настройкой вы можете делать записи с атмосферой, сопоставимой с обычными фильмами. Рекомендуется использовать штатив при записи фильмов с этой настройкой.

* HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE
Примечания

- Носители, куда могут быть сохранены записанные изображения, зависят от режима записи, установленного во время записи.

Связанные темы
Режим ЗАПИСИ
Типы устройств носителей, на которые могут быть сохранены изображения
В начало страницы