Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Поиск неисправностей > Отображение результатов самодиагностики/Предупреждающие индикаторы > Предупреждающие индикаторы
При появлении на экране сообщений следуйте приведенным ниже инструкциям.

## Предупреждающие индикаторы

Невозможно распознать внутреннюю память. Отформатируйте и используйте снова. (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE)
Невозможно распознать HDD. Отформатируйте и используйте снова. (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE)

- Для внутреннего носителя записи видеокамеры задан формат, отличный от формата по умолчанию. Выполнение [Формат], возможно, позволит использовать вашу видеокамеру. Это приведет к удалению всех данных из внутреннего носителя записи. [Подробно]

Ошибка данных.

- Ошибка при чтении или записи данных на внутренний носитель памяти видеокамеры (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Если перед сообщением отображается индикатор GPS , возможно, неисправность связана с приемником GPS. Включите видеокамеру снова (HDR-CX260VE/CX580VE/PJ260VE/PJ580VE/PJ600VE/XR260VE).

- Это может произойти в случае повторяющихся ударов видеокамеры.

- Фильмы, записанные на других устройствах, могут не воспроизводиться.

Файл базы изображений поврежден. Создать новый?
Информация для управления фильмом HD повреждена. Создать новую?

- Файл управления поврежден. При выборе [Да] создается новый файл управления. Невозможно воспроизвести старые изображения, записанные на носителе (файлы изображений не повреждены). Если выполнить операцию [Испр. файл БД из.] после создания новых данных, может восстановиться возможность воспроизведения старых записанных изображений. Если эта операция не поможет, скопируйте изображение с помощью встроенного программного обеспечения “PlayMemories Home”.

Нет файла базы изображений. В/съем. не могут быть зап. или восп. Создать новый файл?

- Невозможна запись или воспроизведение фильмов, поскольку не существует управляющей информации для фильмов. Если вы выберите [Да], будет создана новая информация управления, и вы сможете записывать или воспроизводить фильмы.

Нет информации для управления фильмом HD. Создать новую?

- Невозможна запись или воспроизведение фильмов, поскольку не существует управляющей информации для фильмов с качеством изображения высокой четкости (HD). При выборе [Да] создается новая управляющая информация, и можно будет записывать или воспроизводить фильмы с качеством изображения высокой четкости (HD).

- Можно записывать фильмы и фотографии с качеством изображения стандартной четкости (STD).

В файле базы данных изображений найдены несоответствия. Вы хотите исправить файл базы данных изображ.?
Файл базы изображений поврежден. Исправить файл базы изображений?
В файле базы дан. изобр. найд. несоотв. Невозм. запись или воспр. HD фильмов. Вы хотите испр. файл базы дан. изобр.?

- Невозможна запись или воспроизведение фильмов, поскольку не существует управляющей информации для фильмов. Если вы выберите , будет создана новая информация управления, и вы сможете записывать или воспроизводить фильмы.

В файле базы дан. изобр. найд. несоотв. Резервн. копирование и восстановление.
Восстанов., а затем импорт. с помощью прилагаем. программн. обеспечения ПК.

- Поскольку информация о базе данных фильмов с изображением высокой четкости (HD) была повреждена, существуют несоответствия между информацией в базе данных и информацией в файле. Выберите для резервирования фильмов с качеством изображения высокой четкости (HD) и восстановите файл базы данных. Вы не сможете просматривать резервные фильмы на видеокамере. При подключении видеокамеры к компьютеру после восстановления базы данных можно импортировать резервные фильмы с качеством высокой четкости (HD) на компьютер с помощью встроенного программного обеспечения “PlayMemories Home”, установленного на компьютере. Однако не гарантируется, что удастся выполнить импортирование на компьютер всех фильмов.

Переполнение буфера. Запись на носитель не была завершена вовремя.

- Вы несколько раз подряд выполняли операции записи и удаления или вами используется карта памяти, которая была отформатирована на другом устройстве. Скопируйте и выполните резервное копирование данных на другое устройство (например, компьютер) и затем отформатируйте карту памяти на видеокамере. [Подробно]

- Размер установленной карты памяти недостаточен для копирования фильма(-ов). Используйте рекомендуемую карты памяти. [Подробно]

Восстановление данных.

- Видеокамера пытается автоматически восстановить данные, если запись данных была выполнена неправильно.

Восстановить данные невозможно.

- Не удалось записать данные на носитель видеокамеры. Попытки восстановления данных не завершились успешно.

Выньте и вставьте карту памяти.

- Извлеките и вставьте карту памяти несколько раз. Если индикатор продолжает мигать, возможно, карта памяти повреждена. Попробуйте использовать другую карту памяти.

Невозможно распознать эту карту памяти. Отформатируйте и используйте снова.

- Отформатируйте карту памяти. Заметьте, что если вы отформатируете карту памяти, все записанные фильмы и фотографии будут удалены. [Подробно]

Нет места в папке для фотосъемки. Запись фото невозможна.

- Невозможно создать папки с именами, превышающими 999MSDCF. На видеокамере невозможно создавать или удалять созданные папки.

- Отформатируйте карту памяти или удалите папки с помощью компьютера. [Подробно]

Эта карта памяти может не поддерживать запись или воспроизведение фильмов.

- Используйте карту памяти, рекомендованную для вашей видеокамеры. [Подробно]

Возможно, изображения не удастся правильно воспроизвести или записать на эту карту памяти.

- Используйте карту памяти, рекомендованную для вашей видеокамеры. [Подробно]

Не извлекайте карту памяти во время записи. Возможно повреждение данных.

- Выньте и вставьте карту памяти.

Внешн. носит. не может выполн. функции.

- Проверьте файл базы данных, выбрав [Установка] [Настройки носителя] [Испр. файл БД из.] носитель записи (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE).

- Если после этого индикатор мигает, переподключите устройство внешнего носителя и выполните форматирование. Заметьте, что если вы отформатируете устройство внешнего носителя, все записанные фильмы и фотографии будут удалены.

- Если вы не можете выполнить форматирование, внешний носитель, возможно, не поддерживается видеокамерой или поврежден. Попробуйте использовать другой внешний носитель.

Невозможно выполнить доступ к внешнему носителю.

- Используйте устройство внешнего носителя в стабильных условиях (при отсутствии вибраций, комнатной температуре и др.).

- Убедитесь в том, что источник питания устройства внешнего носителя подключен.

## Прочие

Максимальное количество изображений уже выбрано.

- При следующих операциях можно выбрать не более 100 изображений одновременно:

- Удаление фильмов/фотографий

- Установка или снятие защиты для фильмов/фотографий

- Копирование фильмов/фотографий

Данные защищены

- Попытка удаления защищенных данных. Снимите защиту данных.

В начало страницы