Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Уход и меры предосторожности > Уход и меры предосторожности > О формате AVCHD

## О формате AVCHD

#### Что представляет собой формат AVCHD?

Формат AVCHD - это формат цифровых видеокамер высокой четкости, используемый для записи сигнала высокой четкости (HD) с использованием эффективной технологии сжатия данных. Формат MPEG-4 AVC/H.264 адаптирован для сжатия видеоданных, а для сжатия аудиоданных используется система Dolby Digital или Linear PCM.
В отличие от традиционных форматов сжатия, формат MPEG-4 AVC/H.264 обеспечивает более эффективное сжатие изображений.

- Так как формат AVCHD использует технологию сжатия данных изображение может иметь искажения в сценах, где картинка, угол поля зрения или яркость и т. п. значительно изменяются, однако это не является неисправностью.

#### Запись и воспроизведение на видеокамере

Видеокамера, поддерживающая формат AVCHD, может записывать и воспроизводить фильмы с качеством изображения высокой четкости (HD).
В дополнение к записи с качеством изображения высокой четкости (HD) видеокамера поддерживает запись сигнала со стандартной четкостью (STD) в обычном формате MPEG-2.
Видеосигнал*: MPEG-4 AVC/H.264 1920 1080/50p, 1920 1080/50i, 1440 1080/50i, 1920 1080/25p (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)
Аудиосигнал:
HDR-CX250E/CX260E/CX260VE/CX270E: Dolby Digital 2-канальный
HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE: Dolby Digital 2-канальный/5,1-канальный
Носитель записи:
HDR-CX250E/CX570E: Карта памяти
HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE: Внутренняя память, карта памяти
HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE : Внутренний жесткий диск, карта памяти
* Данные, записанные в формате AVCHD, но отличные от описанных выше, не могут воспроизводиться на данной видеокамере.
В начало страницы