Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Установка > Разрешение HDMI

## Разрешение HDMI

Выберите разрешение для вывода изображений при подключении видеокамеры к телевизору с помощью кабеля HDMI.

1. [Установка] [Подключение] [Разрешение HDMI].

1. Выберите требуемый элемент.

| Авто Обычная настройка (автоматический вывод сигнала в соответствии с параметрами телевизора).
| 1080p/576p Выводит фильмы с качеством изображения высокой четкости (HD) с помощью сигнала 1080p и со стандартным качеством изображения (STD) с помощью сигнала 576p. Выберите эту настройку при просмотре фильмов, которые были записаны с параметром [Частота кадров] , установленным на [50p], на телевизоре, совместимом с 50p.
| 1080i/576i Выводит фильмы с качеством изображения высокой четкости (HD) с помощью сигнала 1080i и со стандартным качеством изображения (STD) с помощью сигнала 576i.
| 720p/576p Выводит фильмы с качеством изображения высокой четкости (HD) с помощью сигнала 720p и со стандартным качеством изображения (STD) с помощью сигнала 576p.
| 576p Вывод сигнала 576p.
| 576i Вывод сигнала 576i.

Примечания

- Когда параметр [Частота кадров] установлен на [50p] и параметр [Разрешение HDMI] установлен на [720p/576p] или [576p], сигналы HDMI не могут подаваться на выход во время записи.

- Выберите [1080p/576p], когда вы воспроизводите фильмы, записанные с параметром [Частота кадров], установленным на [50p] на телевизоре, совместимом с воспроизведением фильмов 50p

В начало страницы