Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Уход и меры предосторожности > Об обращении с видеокамерой > Использование и уход

## Использование и уход

О настройке языка
О записи
Примечания по использованию
Панель LCD
О данном руководстве, иллюстрациях и экранах дисплея
Использование и уход
Если видеокамера не используется в течение длительного времени
Примечание относительно температуры видеокамеры/аккумуляторной батареи
Примечания по зарядке через USB-кабель
Если видеокамера подключена к компьютеру или другому дополнительному оборудованию
Примечания по дополнительным принадлежностям
Разъем активного интерфейса
Примечания по беспроводному пульту дистанционного управления (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
Замена батареи в беспроводном пульте дистанционного управления (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
Экран LCD
Очистка экрана LCD
Чистка объектива проектора (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)
Об обращении с корпусом
Чистка вспышки (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)
Об уходе за объективом и его хранении

### О настройке языка

- Для пояснения процедур использования видеокамеры используются экраны на различных языках. При необходимости перед использованием видеокамеры измените язык экрана.

### О записи

- Перед началом записи проверьте работу функции записи, чтобы убедиться в том, что изображение и звук записываются нормально.

- Компенсация за содержание записей не выплачивается, даже если запись или воспроизведение невозможны по причине неисправности видеокамеры, носителя записи и т. п.

- Системы цветного телевидения различаются в зависимости от страны/региона. Для просмотра ваших записей на телевизоре вам необходимо использовать телевизор, поддерживающий систему PAL.

- Телевизионные программы, кинофильмы, видеокассеты и другие материалы могут быть защищены авторским правом. Несанкционированная запись таких материалов может противоречить законам об авторском праве.

### Примечания по использованию

- Не делайте следующего. Это может привести к повреждению носителя записи, невозможности воспроизведения записанных изображений или их утрате, а также к другим неисправностям.

- выталкивание карты памяти, когда индикатор доступа светится или мигает

- извлечение аккумуляторной батареи или отключение адаптера переменного тока от видеокамеры, или механические удары или вибрация видеокамеры, когда индикаторы (Фильм)/ (Фото) или индикатор доступа светятся или мигают

- Не используйте видеокамеру в слишком шумных местах (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE).

- Когда видеокамера подключена к другим устройствам посредством USB-подключения и питание камеры включено, не закрывайте панель LCD. Записанные данные изображения могут быть утрачены.

- Используйте видеокамеру в соответствии с местными нормативными требованиями.

### Панель LCD

- Экран LCD изготовлен с применением высокоточной технологии, что обеспечивает эффективное использование более 99,99% точек. Тем не менее, на экране LCD могут постоянно отображаться мелкие черные и/или яркие точки (белого, красного, синего или зеленого цвета). Появление этих точек является нормальным следствием производственного процесса и никак не влияет на качество записи.

A: Белые, красные, синие или зеленые точки
B: Черные точки

### О данном руководстве, иллюстрациях и экранах дисплея

- Примеры изображений, используемые в этом руководстве только в качестве иллюстраций, сняты с использованием цифровой фотокамеры, поэтому они могут отличаться от изображений и индикаторов экрана, которые могут в реальности появляться на вашей видеокамере. Иллюстрации вашей видеокамеры и индикация на экране также преувеличены или упрощены для большей наглядности.

- Конструкция и технические характеристики видеокамеры и принадлежностей могут быть изменены без предварительного уведомления.

- В этом руководстве внутренняя память (HDR-CX260E/CX260VE/CX270E/CX580E/ CX580VE/PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE), жесткий диск видеокамеры (HDR-PJ600E/ PJ600VE/XR260E/XR260VE) и карта памяти называются “носителем записи”.

- В данном руководстве диск DVD записанный с качеством изображения высокой четкости (HD) называется диском записи AVCHD.

- Название модели указывается в этом руководстве там, где имеются отличия в характеристиках моделей. Проверьте название модели на нижней стороне вашей видеокамеры.

### Использование и уход

- Видеокамера не имеет защиты от попадания пыли, капель или воды.

- Не держите видеокамеру за указанные ниже детали, а также за крышки разъемов.

Крышка башмака*1 | Бленда*2 | Экран LCD
Аккумуляторная батарея | Встроенный USB кабель |

*1 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE
*2 HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE

- Не наводите видеокамеру на солнце. Это может привести к неполадкам в работе видеокамеры. Выполняйте съемку солнца только в условиях низкой освещенности, например, на закате.

- Используйте видеокамеру в соответствии с местными нормативными требованиями.

- Не используйте и не храните видеокамеру и принадлежности в следующих местах:

- В местах со слишком высокой или низкой температурой или высокой влажностью. Не подвергайте устройства воздействию температур, превышающих 60 ˚C, например, не оставляйте его под прямыми солнечными лучами, около нагревательных приборов или в автомобиле в солнечную погоду. Это может привести к неполадкам в работе или деформации.

- Рядом с источниками сильных магнитных полей или механической вибрации. Это может привести к неисправности видеокамеры.

- Рядом с мощными источниками радиоволн или излучения. Возможна неправильная запись изображения видеокамерой.

- В непосредственной близости от принимающих устройств, таких как телевизоры или радиоприемники. Могут возникать помехи.

- На песчаном пляже или в каком-либо пыльном месте. Попадание песка или пыли в видеокамеру может привести к неполадкам в работе. В некоторых случаях устранить эти неполадки не удастся.

- Рядом с окнами или вне помещения, где прямой солнечный свет может воздействовать на экран LCD или объектив. Это приведет к повреждению экрана LCD.

- Для питания видеокамеры используйте напряжение постоянного тока 6,8 B/7,2 B (аккумуляторная батарея) или 8,4 B постоянного тока (адаптер переменного тока).

- Для работы от источника постоянного или переменного тока используйте принадлежности, рекомендованные в данном руководстве по эксплуатации.

- Не подвергайте видеокамеру воздействию влаги, например, дождя или морской воды. Попадание влаги на видеокамеру может привести к неполадкам в работе. В некоторых случаях устранить эти неполадки не удастся.

- В случае попадания внутрь корпуса инородного твердого предмета или жидкости выключите видеокамеру и перед дальнейшей эксплуатацией передайте ее дилеру компании Sony для проверки.

- Избегайте неаккуратного обращения с видеокамерой, не разбирайте, не модифицируйте ее, оберегайте от ударов и падений, не наступайте на нее. Будьте особенно осторожны с объективом.

- Если видеокамера не используется, держите экран LCD в закрытом положении.

- Не заворачивайте видеокамеру, например, в полотенце, и не эксплуатируйте ее в таком состоянии. Это может привести к повышению температуры в корпусе видеокамеры.

- При отсоединении шнура питания тяните его за штекер, а не за шнур.

- Не допускайте повреждения шнура питания , например, не следует ставить на шнур тяжелые предметы.

- Не используйте деформированную или поврежденную аккумуляторную батарею.

- Содержите металлические контакты в чистоте.

- При утечке электролита из батареи выполните следующие действия:

- Обратитесь в местный уполномоченный сервисный центр Sony.

- При попадании жидкости на кожу смойте ее водой.

- При попадании жидкости в глаза промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу.

### Если видеокамера не используется в течение длительного времени

- Для длительного сохранения оптимального состояния видеокамеры включайте ее и записывайте или воспроизводите изображения примерно раз в месяц.

- Полностью разрядите аккумуляторную батарею перед тем, как поместить ее на хранение.

### Примечание относительно температуры видеокамеры/аккумуляторной батареи

- Когда температура видеокамеры или аккумуляторной батареи чрезмерно повышается или понижается, возможно, не удастся выполнить запись или воспроизведение на видеокамере, поскольку в таких условиях активизируются функции защиты видеокамеры. В этом случае на экране LCD появляется индикатор.

### Примечания по зарядке через USB-кабель

- Работа со всеми компьютерами не гарантируется.

- Если вы подключаете видеокамеру к ноутбуку, который не подключен к источнику питания, батарея ноутбука будет продолжать использовать свой заряд. В такой ситуации не оставляйте видеокамеру подключенной к компьютеру.

- Зарядка с индивидуально собранным компьютером, с переделанным компьютером или через концентратор USB не гарантируется. Камера может работать некорректно в зависимости от устройства USB, используемого с компьютером.

### Если видеокамера подключена к компьютеру или другому дополнительному оборудованию

- Не пытайтесь форматировать носитель записи видеокамеры с помощью компьютера. Это может привести к нарушению нормальной работы видеокамеры.

- При подключении видеокамеры к другому устройству с помощью соединительных кабелей убедитесь в правильном подключении соединительного разъема. Установка штекера в разъем с большим усилием повредит разъем и может привести к неполадкам в работе видеокамеры.

- Когда видеокамера подключена к другим устройствам посредством USB-подключения и питание камеры включено, не закрывайте панель LCD. Записанные данные изображения могут быть утрачены.

### Примечания по дополнительным принадлежностям

- Мы рекомендуем использовать оригинальные принадлежности Sony.

- В некоторых странах/регионах оригинальные принадлежности компании Sony могут быть недоступны.

### Разъем активного интерфейса

- Разъем активного интерфейса обеспечивает подачу питания на такие принадлежности, как подсвети видео вспышка или микрофон (продается отдельно). Принадлежность может включаться и выключаться одновременно с открытием и закрытием экрана LCD видеокамеры. Для дополнительной информации обратитесь к инструкциям по эксплуатации, прилагаемым к принадлежности.

- Разъем активного интерфейса имеет устройство защиты для надежной фиксации установленной принадлежности. Для подключения принадлежности нажмите вниз и прижмите ее к краю, затем затяните винт. Для того чтобы снять принадлежность, ослабьте винт, нажмите вниз и извлеките принадлежность.

- Когда записываете фильмы, используя внешнюю вспышку (продается отдельно), подключенную к разъему принадлежностей, выключите питание внешней вспышки для предотвращения записи шума, вызываемого зарядкой.

- Вы не можете использовать внешнюю вспышку (продается отдельно) и встроенную вспышку одновременно.

- Когда подключен внешний микрофон (продается отдельно), он имеет преимущество над встроенным микрофоном.

### Примечания по беспроводному пульту дистанционного управления (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

- Перед эксплуатацией беспроводного пульта дистанционного управления удалите изолирующую пластинку (A).

- Для управления видеокамерой наведите беспроводной пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления.

- Если в течение определенного периода с беспроводного пульта дистанционного управления не передается никаких команд, голубая рамка исчезает. Если снова нажать любую из кнопок /// или ENTER, рамка появляется в том положении, в котором она последний раз отображалась.

- Вы не можете выбрать некоторые кнопки на экране LCD, используя ///.

### Замена батареи в беспроводном пульте дистанционного управления (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

1. Нажимая на выступ (A), вставьте ноготь в прорезь, чтобы извлечь контейнер батареи.

1. Поместите новую батарею стороной с меткой + вверх.

1. Снова вставьте контейнер батареи в беспроводной пульт дистанционного управления до щелчка.

- При низком уровне заряда литиевой батареи сокращается радиус действия беспроводного пульта дистанционного управления, или возможна неправильная работа пульта. В этом случае следует заменить батарею литиевой батареей Sony CR2025. При применении батареи другого типа возникает опасность возгорания или взрыва.

### Экран LCD

- Не допускайте чрезмерного надавливания на экран LCD, так как это может привести к отображению искаженных цветов или неисправности.

- При эксплуатации видеокамеры в холодном месте на экране LCD может появляться остаточное изображение. Это не является неисправностью.

- При использовании видеокамеры задняя панель экрана LCD может нагреваться. Это не является неисправностью.

### Очистка экрана LCD

- Для очистки экрана LCD от отпечатков пальцев или пыли рекомендуется использовать мягкую ткань.

### Чистка объектива проектора (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

- Аккуратно протрите объектив мягкой салфеткой, такой как чистящая салфетка или салфетка для чистки стекла.

- Засохшие пятна можно удалить мягкой салфеткой, такой как чистящая салфетка или салфетка для чистки стекла, слегка смоченной водой.

- Никогда не используйте растворители, такие как спирт, бензин или разбавитель; кислоту, щелочь или абразивные моющие средства; химические чистящие салфетки, так как это может привести к повреждению объектива.

### Об обращении с корпусом

- Если корпус видеокамеры загрязнен, очистите его с помощью мягкой ткани, слегка смоченной в воде, а затем протрите мягкой сухой тканью.

- Во избежание повреждения корпуса не следует выполнять следующие действия:

- Использовать химические вещества, например, растворитель, бензин или спирт, химические салфетки, репелленты, инсектициды или солнцезащитный состав

- Прикасаться к камере, если на руках остались вышеперечисленные вещества

- Допускать соприкосновения корпуса камеры с резиновыми или виниловыми предметами в течение длительного времени

### Чистка вспышки (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

- Для очистки поверхности вспышки от отпечатков пальцев или пыли рекомендуется использовать мягкую ткань.

### Об уходе за объективом и его хранении

- Протирайте поверхность объектива мягкой тканью в следующих случаях:

- Если на поверхности объектива имеются отпечатки пальцев

- В жарких или влажных местах

- При использовании объектива в таких местах, где он может подвергаться воздействию соленого воздуха, например, на морском побережье

- Храните объектив в хорошо проветриваемом месте, защищенном от грязи и пыли.

- Во избежание появления плесени периодически чистите объектив, как рекомендовано выше.

В начало страницы