Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Редакт./Копиров. > Копировать (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E / PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

## Копировать (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E / PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

Вы можете копировать изображения, записанные на внутреннем носителе записи вашей видеокамеры, на карту памяти. Оригинальная копия изображения не будет удаляться после завершения копирования.

1. Нажмите (Просмотр изображений).

1. [Редакт./Копиров.] [Копировать].

1. Выберите параметр ([Составные снимки] или [Все в событии]).

Составные снимки
Выберите тип изображений, которые вы хотите скопировать, добавьте отметки и выберите .

- Вы можете выбрать несколько изображений.

Все в событии
Вы можете одновременно скопировать все изображения в выбранной дате. Выберите дату, которую необходимо скопировать, используя /, и затем выберите .

- Вы не можете выбрать несколько дат.

Примечания

- При записи изображения на карту памяти в первый раз создайте файл базы данных изображений, выбрав [Установка] [Настройки носителя] [Испр. файл БД из.] [Карта памяти].

- Подключите видеокамеру к сетевой розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока для предотвращения разряда батарей во время копирования.

Связанные темы
Проверка скопированного изображения: [Выбрать носитель (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)]
Сохранение изображений на устройстве внешнего носителя
В начало страницы