Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Установка > Формат

## Формат

Для предотвращения восстановления данных на внутреннем носителе записи (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)
При форматировании удаляются все фильмы и фотографии с целью восстановления свободного пространства для записи.

1. [Установка] [Настройки носителя] [Формат].

1. Выберите носитель записи для форматирования и выберите .

Примечания

- Подключите видеокамеру к сетевой розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока. [Подробно]

- Во избежание потери важных изображений следует сохранить их перед форматированием носителя записи.

- Защищенные фильмы и фотографии также удаляются.

- Не выполняйте следующие действия при отображении [Выполнение...].

- Открытие и закрытие экрана LCD.

- Нажатие кнопок на видеокамере.

- Извлечение карты памяти из видеокамеры.

- Отключение адаптера переменного тока.

### Для предотвращения восстановления данных на внутреннем носителе записи (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

В случае утилизации или передачи видеокамеры рекомендуется выполнить команду [Очистить] для предотвращения утечки данных.
Когда на экране [Формат] выбран внутренний носитель записи, выберите [Очистить].

- Вы не можете выполнить операцию [Очистить], если адаптер переменного тока не подключен к сетевой розетке .

- Во избежание потери важных данных их следует сохранить на компьютере или других устройствах перед выполнением операции [Очистить].

- Отсоедините все кабели, кроме кабеля адаптера переменного тока. Не отключайте адаптер переменного тока во время выполнения операции.

- При удалении данных не подвергайте видеокамеру вибрации и ударам.

- На экране LCD вы можете посмотреть время, которое потребуется видеокамере для удаления данных.

- Если вы прекратили выполнение [Очистить] во время появления [Выполнение...], убедитесь в завершении операции, выполнив [Формат] или [Очистить] при следующем использовании видеокамеры.

В начало страницы