Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Поиск неисправностей > Поиск неисправностей > Экран LCD

## Экран LCD

Позиции меню затенены серым цветом.

- При текущем состоянии записи/воспроизведения невозможно выбрать позиции, затененные серым цветом.

- Существует ряд функций, которые невозможно активизировать одновременно.

На сенсорной панели не отображаются кнопки.

- Слегка коснитесь экрана LCD.

- Нажмите кнопку DISPLAY на беспроводном пульте дистанционного управления. (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE) [Подробно]

- Во время использования проектора нажмите PROJECTOR для прекращения проецирования изображений. (HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE)

Кнопки на сенсорной панели не работают или работают неправильно.

- Выполните настройку сенсорной панели ([Калибровка]). [Подробно]

Кнопки на сенсорной панели быстро исчезают.

- При установке параметра [Настройка показа] на [Вкл] кнопки не будут исчезать с сенсорной панели в режиме записи. [Подробно]

На экране имеются точки в виде сетки.

- Появление этих точек является нормальным следствием производственного процесса и никак не влияет на качество записи.

Подсветка экрана LCD отключается, если видеокамера не используется в течение некоторого времени.

- По умолчанию подсветка экрана LCD отключается автоматически, если видеокамера не используется в течение 1 минуты. [Подробно]

В начало страницы