Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Установка > Настр. USB соедин.

## Настр. USB соедин.

Вы можете установить режим передачи через USB при подключении видеокамеры к компьютеру или к другому устройству USB.

1. [Установка] [Подключение] [Настр. USB соедин.].

1. Выберите требуемый элемент.

| Авто Видеокамера автоматически выбирает режим передачи через USB в зависимости от подключенного устройства.
| MTP Это режим передачи через USB, совместимый с определенными типами компьютеров.
| Mass Storage Данный режим передачи через USB совместим с многочисленными типами устройств USB.

Примечания

- При подключении видеокамеры к другим устройствам с использованием режима [MTP] фильмы, записанные с таким же качеством изображения, что и выбранное в настоящее время (выбранное при помощи меню [/Настройка]), могут отображаться только на подключенном устройстве.

- Когда видеокамера подключена к внешнему устройству в режиме [MTP] файлы фильмов будут показываться с записанной датой, однако некоторая информация, такая как информация о местоположении, встроенная в файлы фильмов, не будет отображаться на подключенном устройстве. Для импорта изображений с видеокамеры на компьютер используйте встроенное программное обеспечение “PlayMemories Home”.

- Если окно “Device Stage*” не открывается при подключении видеокамеры к компьютеру, оборудованному Windows 7, установите [Настр. USB соедин.] на [Авто].

* “Device Stage” — это меню Windows 7, которое используется для управления устройствами (видеокамера, фотокамера и т. п.), подключенными к компьютеру.
В начало страницы