Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Камера/Микрофон > Зебра (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

## Зебра (HDR-CX570E/ CX580E/ CX580VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE)

В качестве образца для настройки яркости вы можете отобразить шаблон зебры. Шаблон зебры не записывается с изображением.

1. [Камера/Микрофон] [Помощь при съемке] [Зебра].

1. Выберите требуемый элемент.

| Выкл Шаблон зебры не отображается.
| (70) Показывает шаблон зебры на части изображения, которая превышает уровень яркости примерно на 70 IRE.*
| (100) Показывает шаблон зебры на части изображения, которая превышает уровень яркости примерно на 100 IRE.*

* IRE (Институт радиоинженеров) - это единица измерения уровня видеосигнала, используемая как снова яркости; уровень сопоставления (уровень черного) установлен на 0 (%) и максимальный уровень (уровень полностью белого) установлен на 100 (%).
Примечания

- Если уровень яркости снимаемого объекта превышает 100 IRE, изображение может стать переэкспонированным.

В начало страницы