Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Установка > Сенсор падения (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE)

## Сенсор падения (HDR-PJ600E/PJ600VE/XR260E/XR260VE)

Ваша видеокамера обнаруживает свое падение и защищает внутренний жесткий диск.

1. [Установка] [Общие настройки] [Сенсор падения].

1. Выберите требуемый элемент.

| Вкл Включает датчик падения. Когда он обнаруживает падение видеокамеры, вы, возможно, не сможете корректно записывать или воспроизводить изображения ввиду действия защиты внутреннего жесткого диска. При обнаружении падения появляется .
| Выкл () Отключает датчик падения.

Примечания

- При использовании видеокамеры установите параметр [Сенсор падения] на [Вкл]. В противном случае, если вы уроните видеокамеру, вы можете повредить внутренний жесткий диск.

- Датчик падения включается при отсутствии силы тяжести. При записи изображений во время катания на американских горках или затяжных прыжков с парашютом вы можете установить параметр [Сенсор падения] на [Выкл], чтобы датчик падения не включался.

В начало страницы