Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Сохранение изображений на внешнем устройстве > Создание диска с помощью устройства записи DVD, DVDirect Express > Выполнение [ФУНК. ЗАП. ДИСК.]

## Выполнение [ФУНК. ЗАП. ДИСК.]

Вы также можете создать диск с качеством изображения стандартной четкости (STD) с помощью DVDirect Express (продается отдельно).

1. Подсоедините DVDirect Express к разъему (USB) видеокамеры при помощи кабеля USB от DVDirect Express.

1. Вставьте неиспользованный диск в устройство DVDirect Express и закройте лоток дисков.

1. Выберите [ФУНК. ЗАП. ДИСК.].

1. Выберите носитель записи, содержащий фильм(-ы), который вы хотите сохранить (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE)

1. Выберите качество изображений для создаваемого вами диска.

1. Добавьте флажки к фильмам или фотографиям, предназначенным для удаления, и выберите .

A: Оставшееся свободное пространство на диске

- После завершения выберите .

В начало страницы