Руководство пользователя “Handycam”
Печать
Главная страница > Индивидуальная настройка видеокамеры > Установка > Демонстр. режим

## Демонстр. режим

Устанавливает воспроизведение демонстрационного фильма о функциях видеокамеры.
Когда видеокамера подключена к сетевой розетке и никакие действия с камерой не выполняются в течение заданного периода с установленным режимом записи или режимом просмотра событий, начинается воспроизведение демонстрационного фильма.

1. [Установка] [Общие настройки] [Демонстр. режим].

1. Выберите требуемый элемент.

| Вкл Появляется демонстрация. HDR-CX250E/ CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX570E/ CX580E/ CX580VE/ XR260E/ XR260VE: Вы можете настроить интервал, по истечении которого начнется воспроизведение демонстрации, если в течение заданного времени не совершалось никаких действий. HDR-PJ260E/PJ260VE/PJ580E/PJ580VE/PJ600E/PJ600VE: Вы можете выбрать LCD или проектор для воспроизведения демонстрации, которое начинается при отсутствии действий в течение указанного периода времени.
| Выкл Демонстрация не появляется.

Примечания

- При настройке по умолчанию демонстрационный фильм находится в области просмотра событий. Если вы удалите демонстрационный фильм, вы не сможете восстановить его (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Записанный фильм можно зарегистрировать в качестве демонстрационного ролика, если он отвечает следующим условиям (HDR-CX260E/ CX260VE/ CX270E/ CX580E/ CX580VE/ PJ260E/ PJ260VE/ PJ580E/ PJ580VE/ PJ600E/ PJ600VE/ XR260E/ XR260VE).

- Для фильма установлена защита.

- Фильм был записан одним из первых.

- Фильм сохранен на внутреннем носителе записи.

- Фильм записан с качеством изображения высокой четкости (HD).

- При использовании видеокамеры воспроизведение демонстрации будет приостановлено. (Отображается снова, если в течение периода времени, указанного в [Демонстр. режим], не выполняются никакие действия.)

В начало страницы