Gebruikershandleiding voor Reader™
Afdrukken
Hoofdpagina > Andere informatie > Probleemoplossing > Reader-apparaat

## Reader-apparaat

### In-/uitschakelen

De Reader kan niet worden ingeschakeld.

- De Reader kan niet worden bediend als hij op uw computer is aangesloten en is ingesteld op gegevensoverdrachtmodus. Gebruik de functie veilig hardware verwijderen van uw computer en koppel vervolgens de USB-kabel los van de Reader.

- Er kan vochtcondensatie zijn opgetreden. Wacht enkele uren en schakel vervolgens de Reader in.

- Als de batterij volledig leeg is, krijgt de (Power)-knop geen stroom en kunt u mogelijk de Reader niet inschakelen. Sluit in dit geval de Reader aan op uw computer via de meegeleverde USB-kabel; de Reader zal onmiddellijk inschakelen. Als de Reader niet inschakelt, druk op de (Power)-knop. Als het laad-/bedrijfslampje 3 keer rood oplicht, koppel de USB-kabel los van de Reader, sluit hem ongeveer 5 minuten later opnieuw aan.

De Reader kan niet worden uitgeschakeld of gaat niet in slaapstand.

- Als het Reader-scherm bevriest en niet meer reageert, zal de (Power)-knop evenmin werken. In dit geval dient u de Reader te resetten. Raadpleeg Details.

De Reader gaat automatisch in slaapstand of wordt uitgeschakeld.

- Om de batterij te sparen, bevat de Reader automatische energiebesparingsmodi. De Reader gaat in slaapstand na 10 minuten inactiviteit. Na 3 dagen* in slaapstand, schakelt de Reader automatisch uit.

* Als de batterij bijna leeg is, kan de Reader automatisch worden uitgeschakeld binnen ongeveer 3 dagen. Deze functie werkt echter niet als er een diashow wordt bekeken. De automatische energiebesparingsmodi kunnen niet worden uitgeschakeld.

### Batterij

Kan de Reader niet laden.

- Als u een andere dan de meegeleverde USB-kabel gebruikt om de Reader op te laden, laadt hij mogelijk niet goed op. Gebruik enkel de meegeleverde USB-kabel en, eventueel, de netspanningsadapter (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, los verkrijgbaar) om de Reader op te laden. Raadpleeg Details.

- Indien u oplaadt via de USB-poort van uw computer, zorg er dan voor dat de Reader rechtstreeks via de bijgeleverde USB-kabel op de USB-poort is aangesloten. Gebruik geen USB-hub.

- De batterij kreeg onvoldoende tijd om volledig op te laden. Laad de Reader op tot het -pictogram wijzigt in het -pictogram. (Tijdens het laden toont het laadpictogram niet het resterende batterijvermogen.)

- Uw computer dient te zijn ingeschakeld om de Reader op te laden. De Reader wordt niet opgeladen wanneer de computer in slaapstand of stand-bymodus gaat. Houd uw computer tijdens het opladen van de Reader ingeschakeld met een stabiele en ononderbroken stroomtoevoer.

- Als uw computer in slaapmodus gaat terwijl de Reader is aangesloten en oplaadt, zal de batterij van de Reader langzaam leeg gaan, de Reader zal uitschakelen en de batterij van de Reader zal niet opladen. In dit geval koppelt u de USB-kabel los van de Reader, haalt u de computer uit slaapstand en sluit u de USB-kabel opnieuw aan op de Reader.

- U computer levert mogelijk onvoldoende stroom. Als u de Reader op uw laptop aansluit, behoud tijdens het laden van de Reader een stabiele en ononderbroken stroomtoevoer naar de laptop.

- Als de omgevingstemperatuur te koud of te heet is voor het laden van de Reader, past u de kamertemperatuur aan naar tussen 5°C en 35°C en koppelt u de USB-kabel los en opnieuw aan.

De levensduur van de batterij lijkt kort.

- De Reader was mogelijk niet volledig opgeladen. Zorg ervoor dat u de Reader oplaadt tot wijzigt in .

- De werkingstemperatuur ligt onder 5°C. Dit is te wijten aan de kenmerken van de batterij en is geen storing.

- De Reader verbruikt energie in slaapstand. Indien u de Reader niet zal gebruiken, schakel hem dan uit in plaats van hem in slaapstand te laten.

- Indien u niet surft op het web, verlaat [Browser] door op de (Hoofdscherm)-knop te drukken.

- De batterij van de Reader wordt langzaam leeg wanneer hij langdurig niet wordt gebruikt. Als u de Reader lange tijd niet hebt gebruikt, laad de Reader eerst opnieuw op voordat u hem inschakelt.

- Indien u de draadloze verbinding niet gebruikt, schakel de Wi-Fi uit. Raadpleeg Details.

- Als u de Reader oplaadt via de gegevensoverdrachtmodus en de computer naar slaapstand of stand-bymodus gaat, dan wordt de Reader niet opgeladen en verbruikt de batterij energie. Ga bij het opladen van de Reader na of uw computer is ingeschakeld en laad de Reader volledig op voordat u hem gebruikt. Raadpleeg Details.

### Aanraakscherm

De Reader activeert niet of start niet onmiddellijk op.

- Bij koude temperaturen kan het aanraakscherm trager dan normaal reageren. Dit is te wijten aan de kenmerken van het aanraakscherm en is geen storing.

- Na het resetten of uitschakelen van de Reader kan het even duren vooraleer het opstartscherm verschijnt.

Het scherm reageert niet.

- Reset de Reader. Raadpleeg Details.

Het scherm reageert traag.

- Als het aanraakscherm vuil is, werkt het mogelijk niet goed. Maak het aanraakscherm schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoekje voor brillen.

- Bij koude temperaturen kan het aanraakscherm trager dan normaal reageren. Schakel de Reader uit en laat hem enkele uren uit tot hij aan de omgevingstemperatuur is aangepast.

Ga naar paginabegin