Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Auto intelligent

## Auto intelligent

Reconnaissance de scène
Caractéristiques des modes Prise de vue automatique
Permet de prendre des photos avec les réglages automatiquement ajustés.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Auto intelligent).

1. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

### Reconnaissance de scène

La Reconnaissance de scène fonctionne en mode [Auto intelligent]. Cette fonction permet à l’appareil de reconnaître automatiquement les conditions de prise de vue et de prendre la photo.
En mode Reconnaissance de scène, la position de l’icône affichée sur l’écran diffère selon que l’appareil reconnaît une certaine scène ou condition donnée. Si l’appareil reconnaît une scène, des icônes et des guides tels que (Portrait), (Enfant en bas âge), (Portrait de nuit), (Scène de nuit), (Portrait contre-jour), (Contre-jour), (Paysage), (Macro), (Projecteur) ou (Lumière faible) s’affichent sur la première ligne. Si l’appareil reconnaît une condition, des icônes telles que (Trépied), (Mouvement) ou (Marche) s’affichent sur la deuxième ligne. L’appareil peut détecter simultanément une scène et une condition de prise de vue ou seulement l’une des deux.
Remarques

- La fonction Reconnaissance de scène n’est pas opérante lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.

- Selon la situation, il se peut que ces scènes ne soient pas reconnues.

- Lorsque l’appareil est utilisé dans un environnement soumis à des vibrations, il est possible qu’il ne reconnaisse pas la condition (Trépied), et ce même s’il est installé sur un trépied.

- Une obturation lente est parfois obtenue lorsque les conditions (Trépied) et (Scène de nuit) sont reconnues simultanément. Maintenez l’appareil immobile pendant la prise de vue.

### Caractéristiques des modes Prise de vue automatique

En mode [Automatique supérieur], l’appareil prend une photo de qualité supérieure à celle en mode [Auto intelligent]. L’appareil prend aussi des photos multiples basées sur la scène reconnue, puis crée un composé des photos multiples (Prise de vue en superposition).
Le mode [Programme Auto] vous permet de changer divers paramètres de prise de vue, tels que la balance des blancs ou les réglages ISO.

Mode ENR | Quand l’utiliser
(Auto intelligent) | À utiliser lorsque vous voulez que l’appareil reconnaisse automatiquement les conditions de prise de vue et prenne continuellement des photos.
(Automatique supérieur) | À utiliser lorsque vous prenez des photos dans des conditions difficiles, telles que des scènes faiblement éclairées ou en contre-jour. À utiliser lorsque vous voulez prendre une photo de qualité supérieure à celle du mode (Auto intelligent).
(Programme Auto) | À utiliser lorsque vous voulez effectuer la prise de vue en utilisant des réglages personnalisés, à l’exception de l’exposition (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture) qui est ajustée automatiquement.

Remarques

- En mode [Auto intelligent], il se peut que vous ne puissiez pas effectuer clairement une prise de vue de scènes faiblement éclairées ou en contre-jour.

- En mode [Automatique supérieur], il faut un certain temps pour enregistrer une image, car l’appareil superpose les images.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut