Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Taille d’image

## Taille d’image

Le paramètre [Taille d’image] détermine la taille du fichier d’image qui est enregistré lorsque vous prenez une photo.
Plus la taille d’image est grande, plus de détails sont reproduits lorsque la photo est imprimée sur un papier grand format. Plus la taille d’image est petite, plus il est possible d’enregistrer des images.

1. MENU 1 [Taille d’image] taille souhaitée

#### Lorsque [Ratio d’aspect] est réglé sur [3:2]

| Taille d’image | Consignes d’utilisation
| L: 20M | 5472 × 3648 pixels | Pour impressions jusqu’au format A3+
| M: 10M | 3888 × 2592 pixels | Pour impressions jusqu’au format A3
| S: 5.0M | 2736 × 1824 pixels | Pour impressions de 10×15 cm jusqu’au format A4

#### Lorsque [Ratio d’aspect] est réglé sur [16:9]

| Taille d’image | Consignes d’utilisation
| L: 17M | 5472 × 3080 pixels | Pour visualisation sur un téléviseur haute définition
| M: 7.5M | 3648 × 2056 pixels
| S: 4.2M | 2720 × 1528 pixels

#### Lorsque [Ratio d’aspect] est réglé sur [4:3]

| Taille d’image | Consignes d’utilisation
| L: 18M | 4864 × 3648 pixels | Pour l’affichage sur ordinateur
| M: 10M | 3648 × 2736 pixels
| S: 5.0M | 2592 × 1944 pixels
| VGA | 640 × 480 pixels | Pour joindre à des e-mails

#### Lorsque [Ratio d’aspect] est réglé sur [1:1]

| Taille d’image | Consignes d’utilisation
| L: 13M | 3648 × 3648 pixels | Pour des compositions de type appareil photo moyen format
| M: 6.5M | 2544 × 2544 pixels
| S: 3.7M | 1920 × 1920 pixels

Remarques

- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG], la taille d’image RAW correspond à L.

Rubrique connexe
Ratio d’aspect
Haut