Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Sourire/Dét. visage

## Sourire/Dét. visage

Utilisation de la fonction Détection de sourire
Lorsque la fonction de Détection de visage est utilisée, l’appareil détecte les visages de vos sujets et permet de régler automatiquement les paramètres [Zone d’autofocus], [Mode Flash], [Correction exposition], [Bal. des blancs] et [Réd. yeux rouges]. Lors de l’utilisation de la fonction [Détec. de sourire], l’appareil détecte les sourires et l’obturateur est automatiquement relâché.
Lorsque l’appareil détecte plusieurs sujets, il juge quel est le sujet principal et règle la mise au point par priorité. Le cadre pour lequel la mise au point est réglée devient vert en enfonçant le déclencheur à mi-course.

1. MENU 2 [Sourire/Dét. visage] mode souhaité

| (OFF) | La fonction Détection de visage n’est pas activée.
| (Activé (Visage enr.)) | L’appareil détecte les visages en accordant la priorité au visage mémorisé à l’aide de la fonction [Enregistrement visage].
| (ON) | L’appareil détecte les visages, mais n’accorde pas la priorité au visage mémorisé.
| (Détec. de sourire) | Détecte les sourires et relâche automatiquement le déclencheur.

Remarques

- [OFF] n’est pas disponible lorsque [Entraînement] est réglé sur [Autoportrait].

- La fonction Détection de visage n’est pas opérante lorsque vous utilisez des fonctions de zoom autres que le zoom optique.

- Jusqu’à huit visages de sujets peuvent être détectés.

### Utilisation de la fonction Détection de sourire

1. MENU 2 [Sourire/Dét. visage] [Détec. de sourire]

1. Appuyez sur / sur la molette de commande, puis sélectionnez la sensibilité de détection de sourire souhaitée.

- Vous avez le choix entre trois niveaux de sensibilité de détection d’un sourire : (Activé : Léger sourire), (Activé : Sourire normal) ou (Activé : Grand sourire).

1. Attendez qu’un sourire soit détecté.

Lorsqu’un visage est détecté et que le degré de sourire dépasse le point sur l’indicateur, l’appareil enregistre automatiquement les images.

- Si vous enfoncez le déclencheur pendant la prise de vue en mode Détection de sourire, l’appareil prend la photo, puis revient en mode Détection de sourire.

Conseils pour mieux saisir les sourires

1. Ne couvrez pas les yeux avec des mèches de cheveux. Ne cachez pas le visage avec un chapeau, un masque, des lunettes de soleil, etc.

1. Essayez d’orienter le visage face à l’appareil, à un niveau le plus proche possible de celui-ci. Gardez les yeux mi-clos.

1. Faites un sourire franc avec la bouche ouverte. Un sourire est plus facile à détecter lorsque les dents sont visibles.

- Le déclencheur s’active lorsque la personne dont le visage est détecté sourit.

- Vous pouvez sélectionner ou enregistrer un sujet qui a la priorité pour la détection de visage. Lorsque le visage sélectionné est enregistré dans la mémoire de l’appareil, la Détection de sourire ne s’effectue que pour ce visage.

- Si un sourire n’est pas détecté, réglez la sensibilité de détection de sourire sur [Activé : Léger sourire].

Remarques

- Selon les conditions, il se peut que les sourires ne soient pas correctement détectés.

Rubrique connexe
Mise au point continue
Enregistrement visage
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut