Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Prise de vue d’images fixes > Zoom (Images fixes)

## Zoom (Images fixes)

Zoom disponible
Facteur de zoom
Permet d’agrandir les images avec le levier W/T (Zoom) lors de la prise de vue. La fonction de zoom optique de l’appareil permet d’agrandir les images jusqu’à 3,6×.
Le zoom optique vous permet d’agrandir une image sans détériorer sa qualité d’origine.

1. Mettez l’appareil en mode de prise de vue.

1. Tournez le levier W/T (zoom).

- Tournez le levier vers T pour effectuer un zoom avant et vers W pour effectuer un zoom arrière.

- Lorsque la fonction de zoom est affectée à la bague de commande, vous pouvez également effectuer un zoom avant et arrière à l’aide de celle-ci. [Détails]

Remarques

- Le zoom est verrouillé sur le côté W en mode [Panor. par balayage].

### Zoom disponible

L’appareil photo atteint un facteur d’agrandissement élevé en combinant différentes méthodes de zoom. L’icône et la barre de zoom affichées à l’écran changent conformément au zoom que vous utilisez.

1. Plage du zoom optique

La fonction de zoom optique de l’appareil permet d’agrandir les images jusqu’à 3,6×.

1. Plage de zoom autre que le zoom optique

Zoom avec la qualité d’image d’origine
Lorsque [Taille d’image] est réglé sur une valeur autre que [L], vous pouvez prendre des images fixes sans détérioration de la qualité d’image d’origine, même si le facteur de zoom optique est supérieur à 3,6× en réduisant le traitement de l’image.
() [Zoom “Clear Image”]
Zoom avec une qualité proche de celle de l’image d’origine [Détails]
() [Zoom numérique]
Qualité inférieure à celle de l’image d’origine [Détails]

Opération | Réglages | Barre de zoom
Utilisation du zoom optique seulement | [Taille d’image] : [L] [Zoom “Clear Image”] : [OFF] [Zoom numérique] : [OFF] |
Zoom sur images sans détérioration | [Taille d’image] : Options de réglage autres que [L] [Zoom “Clear Image”] : [OFF] [Zoom numérique] : [OFF] |
Prise de vue d’images claires à l’aide de [Zoom “Clear Image”] (qualité proche de celle de l’image d’origine) | [Zoom “Clear Image”] : [ON] [Zoom numérique] : [OFF] |
Zoom jusqu’au rapport de zoom maximum | [Zoom “Clear Image”] : [ON] [Zoom numérique] : [ON] Il se peut que l’option [Zoom “Clear Image”] ne soit pas disponible pour certains réglages. [Détails] |

### Facteur de zoom

Les facteurs de zoom pris en charge sont différents selon les réglages ou la taille d’image. Le tableau ci-dessous résume les facteurs de zoom lorsque [Zoom “Clear Image”] et [Zoom numérique] sont réglés sur [ON], et que [Ratio d’aspect] est réglé sur [3:2].

Taille d’image | Zoom optique | Zoom avec [Zoom “Clear Image”] [ON] | Zoom avec facteur de zoom maximal*
L: 20M | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 14× | 28×

* Le facteur de zoom maximal est l’agrandissement atteint lorsque [Zoom “Clear Image”] est réglé sur [ON], et que [Zoom numérique] est réglé sur [ON]. Le facteur de zoom maximal varie selon les réglages. [Détails]
Remarques

- Le réglage par défaut de [Zoom “Clear Image”] est [OFF]. [Détails]

- Le réglage par défaut de [Zoom numérique] est [OFF]. Réglez [Zoom numérique] sur [ON] pour agrandir les images, même avec une détérioration. [Détails]

- Le réglage par défaut de [Taille d’image] est [L]. Pour modifier le facteur de zoom, changez [Taille d’image]. [Détails]

- Lorsque [Taille d’image] est réglé sur [VGA], [Zoom numérique] est limité ; le facteur de zoom maximum est 54×.

- Les fonctions de zoom autres que le zoom optique ne sont pas disponibles lors de la prise de vue dans les situations suivantes :

- Lorsque la fonction Détection de sourire est activée

- Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Autoportrait]

- Lorsque [Qualité] est réglé sur [RAW] ou [RAW & JPEG]

- La fonction Détection de visage n’est pas opérante lorsque vous utilisez un zoom autre que le zoom optique.

Haut