Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Correct.flash

## Correct.flash

Permet de régler la quantité de lumière du flash. Indépendamment de la fonction de compensation d’exposition, la fonction de correction du flash permet de régler l’intensité lumineuse du flash. Elle permet ainsi de rectifier l’exposition du sujet principal se trouvant à portée du flash.

1. MENU 3 [Correct.flash] valeur souhaitée

Définissez une valeur proche de + pour augmenter l’intensité du flash et une valeur proche de – pour la diminuer.
Quelle est la différence entre la fonction de compensation d’exposition et la fonction de correction du flash ?
La fonction de compensation d’exposition permet à la fois de régler l’intensité lumineuse du flash et de modifier la vitesse d’obturation, l’ouverture et la sensibilité ISO (si [ISO] est réglé sur [ISO AUTO]). La fonction de correction du flash ne permet quant à elle que le réglage de l’intensité lumineuse du flash.
Rubrique connexe
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut