Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Dépannage > Dépannage > Wi-Fi

## Wi-Fi

Le point d’accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter n’apparaît pas.

- Selon les conditions de propagation des ondes radio, il se peut que le point d’accès sans fil n’apparaisse pas sur l’appareil photo. Rapprochez l’appareil photo du point d’accès sans fil.

- Selon ses réglages, il se peut que le point d’accès sans fil n’apparaisse pas sur l’appareil photo. Pour connaître les réglages appropriés, reportez-vous au mode d’emploi du point d’accès sans fil.

[WPS Push] ne fonctionne pas.

- Selon les réglages du point d’accès sans fil, il se peut que [WPS Push] ne soit pas disponible. Vérifiez le mot de passe et le SSID du point d’accès sans fil pour définir [Réglages point d’accès]. [Détails]

[Envoyer vers l’ordinateur] a pris fin prématurément.

- Si le niveau de la batterie est faible, il se peut que [Envoyer vers l’ordinateur] prenne fin prématurément. Chargez la batterie avant de l’utiliser.

Impossible de transférer des films vers le smartphone.

- Avant d’enregistrer un film à transférer vers un smartphone, sélectionnez MENU 1 [Format fichier] [MP4]. [Détails]

[Envoy. vers smartph.] a pris fin prématurément.

- Si le niveau de la batterie est faible, il se peut que [Envoy. vers smartph.] prenne fin prématurément. Chargez la batterie avant de l’utiliser.

L’écran de prise de vue ne s’affiche pas correctement une fois l’appareil photo débranché de l’ordinateur.

- Selon les conditions de propagation des ondes radio, il se peut que la communication entre le smartphone et l’appareil photo ne soit pas de bonne qualité. Réduisez la distance qui sépare l’appareil photo du smartphone.

La prise de vue avec [Contrôl. via smartph.] a pris fin prématurément.

- Si le niveau de la batterie est faible, il se peut que la prise de vue avec [Contrôl. via smartph.] prenne fin prématurément. Chargez la batterie avant de l’utiliser.

Impossible d’utiliser la connexion par simple contact (NFC).

- Modifiez la position de l’appareil et du smartphone en rapprochant autant que possible leur symbole (N). Si la connexion NFC n’est toujours pas établie, déplacez le smartphone de quelques millimètres ou éloignez le smartphone de l’appareil pendant au moins 10 secondes, puis mettez-les à nouveau en contact.

- [Mode avion] est réglé sur [ON]. Réglez ce mode sur [OFF].

- Vérifiez si le smartphone est prêt à se connecter.
  Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi du smartphone.

- Ne placez pas d’objets métalliques autres que le smartphone à proximité du symbole (N) de l’appareil.

- Ne mettez pas l’appareil simultanément en contact avec plusieurs smartphones.

- Si une autre application utilisant la fonction NFC est activée sur le smartphone, fermez-la.

Haut