Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Bague de commande

## Bague de commande

Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être affectées à la bague de commande.

1. MENU 2 [Bague de commande] mode souhaité

| Standard | Permet d’affecter les fonctions recommandées pour chaque mode de prise de vue.
| Correction exposition/ISO/Bal. des blancs/Modes créatifs/Effet de photo/Zoom/Vitesse d’obturateur/Ouverture | Permet d’affecter les fonctions de votre choix.
| Non réglé | Les fonctions ne sont pas affectées.

Remarques

- Lorsque [Mode de mise au point] est réglé sur [Direct MFocus] ou [MaP manuelle], la fonction affectée à la bague de commande ne peut être rappelée. La bague de commande est utilisée pour la mise au point manuelle.

### Fonctions affectées lorsque [Bague de commande] est réglé sur [Standard]

Mode de prise de vue | Fonctions affectées
(Auto intelligent) | Zoom
(Automatique supérieur) | Zoom
(Programme Auto) | Changement de programme
(Priorité ouvert.) | Ouverture
(Priorité vitesse) | Vitesse d’obturateur
(Exposition manuelle) | Ouverture
(Panor. par balayage) | Sens de prise de vue
(Sélection scène) | Sélection scène

Rubrique connexe
Utilisation de la bague de commande
Haut