Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > RB Pose longue

## RB Pose longue

Lorsque vous réglez la vitesse d’obturation sur 1/3 de seconde ou plus (Prise de vue avec exposition longue), la réduction du bruit est activée pendant la durée d’ouverture de l’obturateur. Cela permet de réduire le grain que l’on trouve généralement dans les prises de vue en pose longue.

1. MENU 4 [RB Pose longue] mode souhaité

| ON | Permet d’activer la réduction de bruit aussi longtemps que l’obturateur reste ouvert. Lorsque la réduction de bruit est en cours, un message s’affiche et vous devez patienter avant de pouvoir prendre d’autres photos. Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez donner la priorité à la qualité de l’image.
| OFF | La fonction [RB Pose longue] n’est pas activée. Sélectionnez cette fonction si vous souhaitez en priorité effectuer vos prises de vue au bon moment.

Remarques

- Même si [RB Pose longue] est réglé sur [ON], la fonction de réduction de bruit n’est pas disponible dans les cas suivants :

- Lorsque [Entraînement] est réglé sur [Prise d. v. en continu], [Continu priorité Vit.], [Retardateur (Cont.)] ou [Bracket : conti.]

- Lorsque [Sélection scène] est réglé sur (Activités sportives) ou (Crépuscule sans trépied)

- En mode [Panor. par balayage]

Rubrique connexe
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut