Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Fonctions utiles pour la prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mode Flash

## Mode Flash

Vous pouvez également modifier le réglage [Mode Flash] à l’aide de la touche MENU.

1. Appuyez sur (Mode Flash) sur la molette de commande.

- Si une autre fonction est affectée à la molette de commande, appuyez sur la touche MENU 2 [Mode Flash].

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la molette de commande.

| (Flash désactivé) | Le flash ne fonctionne pas.
| (Flash auto) | Le flash fonctionne automatiquement dans des endroits sombres ou en contre-jour.
| (Flash forcé) | Le flash fonctionne toujours.
| (Sync. lente) | Le flash fonctionne toujours. La vitesse d’obturation est lente dans les endroits sombres pour que la partie de l’arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.
| (Sync. arrière) | Le flash se déclenche avant la fin de l’exposition, à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue Sync. arrière vous permet d’obtenir un effet de traînée lumineuse tout à fait naturel lorsque vous photographiez un sujet en mouvement, tel qu’une voiture qui roule ou une personne qui marche.

Lorsque des « points blancs circulaires » apparaissent sur des images prises au flash
Ces points sont provoqués par des particules (poussière, pollen, etc.) flottant près de l’objectif. Lorsqu’elles sont accentuées par le flash de l’appareil, elles apparaissent sous la forme de points blancs circulaires.
Comment réduire les « points blancs circulaires » ?

- Éclairez la pièce et prenez le sujet sans flash.

- En mode [Sélection scène], sélectionnez (Anti-flou de mvt) ou (Sensibil élevée). ([Flash désactivé] est automatiquement sélectionné.)

Remarques

- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair règle la quantité de lumière.

- clignote pendant que le flash se charge. Une fois la charge terminée, l’icône clignotante s’allume.

- Lors de l’utilisation du flash, celui-ci sort automatiquement. Ne couvrez pas le flash avec les doigts. Si vous n’utilisez pas le flash, appuyez dessus manuellement.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque [Entraînement] est réglé sur [Retardateur (Cont.)] ou [Bracket : conti.].

- Lors de la prise de vue avec le flash et lorsque le zoom se trouve sur W, il se peut que l’ombre de l’objectif apparaisse sur l’écran, selon les conditions de prise de vue. Si cela se produit, éloignez-vous du sujet ou placez le zoom sur T et effectuez à nouveau la prise de vue avec le flash.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut