Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Précautions / A propos de cet appareil > Sur cet appareil > Format AVCHD

## Format AVCHD

Le format AVCHD a été développé pour les caméscopes numériques haute définition lors de l’enregistrement d’un signal HD (haute définition) aux spécifications 1080i*1 ou 720p*2 utilisant une technologie de codage par compression hautement efficace. Le format MPEG-4 AVC/H.264 est adopté pour compresser les données vidéo, et le système Dolby Digital ou Linear PCM est utilisé pour compresser les données audio.
Le format MPEG-4 AVC/H.264 est capable de compresser des images avec une plus grande efficacité que celle du format de compression d’image conventionnel. Le format MPEG-4 AVC/H.264 permet d’enregistrer le signal vidéo haute définition d’un caméscope numérique sur des disques DVD de 8 cm, le disque dur interne, la mémoire flash, la carte mémoire, etc.

#### Enregistrement et lecture sur l’appareil

Selon le format AVCHD, votre appareil enregistre avec la qualité d’image HD (haute définition) mentionnée ci-dessous.
Signal vidéo*3 :
Dispositif compatible 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1920×1080/24p, 1440×1080/60i
Dispositif compatible 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1920×1080/25p, 1440×1080/50i
Signal audio : Dolby Digital 2 canaux
Support d’enregistrement : carte mémoire
*1 Spécification 1080i
Spécification haute définition qui utilise 1 080 lignes de balayage effectif et le système entrelacé.
*2 Spécification 720p
Spécification haute définition qui utilise 720 lignes de balayage efficaces et le système progressif.
*3 Votre caméscope ne peut pas lire les données enregistrées dans un format AVCHD autre que ceux mentionnés ci-dessus.
Haut