Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Programme Auto

## Programme Auto

Permet une prise de vue avec l’exposition réglée automatiquement (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture). Vous pouvez également sélectionner divers réglages à l’aide du menu.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Programme Auto).

1. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

### Changement de programme

Vous pouvez changer la combinaison ouverture (valeur F) et vitesse d’obturation tout en conservant l’exposition fixée lorsque le flash est défini sur [Flash désactivé].

1. Tournez la molette de commande.

« » à l’écran devient « » et le mode de prise de vue passe à changement de programme.

1. Tournez la molette de commande pour sélectionner l’ouverture (valeur F) et la vitesse d’obturation.

1. Prenez la photo en appuyant sur le déclencheur.

- Pour annuler le changement de programme, tournez à nouveau la molette de commande pour revenir à « ».

Remarques

- En fonction de la luminosité ambiante, il peut arriver que la fonctionnalité de changement de programme soit indisponible.

- Placez le sélecteur de mode sur une position autre que « » ou mettez l’appareil hors tension pour annuler le réglage que vous avez effectué.

- En cas de variation des conditions de luminosité, l’ouverture (valeur F) et la vitesse d’obturation varient en conséquence, tout en conservant les valeurs d’exposition sélectionnées.

- Lorsque vous modifiez le réglage [Mode Flash], le changement de programme est annulé.

Rubrique connexe
Fonctions non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Paramètres de MENU non disponibles pour chaque mode de prise de vue
Haut