Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Qualità

## Qualità

Consente di selezionare la qualità dell’immagine dei fermi immagine.

1. MENU 1 [Qualità] modalità desiderata

| (RAW) | Formato di file: RAW (effettua la registrazione con il formato di compressione RAW). L’elaborazione digitale non viene eseguita su questo formato di file. Selezionare questo formato per elaborare le immagini su un computer a fini professionali. La dimensione dell’immagine corrisponde a quella massima e non può essere modificata. La dimensione dell’immagine non viene visualizzata sullo schermo.
| (RAW & JPEG) | Formato di file: RAW (effettua la registrazione con il formato di compressione RAW). + JPEG Vengono create contemporaneamente un’immagine RAW e un’immagine JPEG. È una scelta adatta quando servono due file di immagine, JPEG per la visione e RAW per la modifica. La qualità dell’immagine JPEG corrisponde a [Fine] e non può essere modificata.
| (Fine) | Formato di file: JPEG L’immagine viene compressa nel formato JPEG durante la registrazione. Visto che il rapporto di compressione per [Standard] è superiore a quello di [Fine], la dimensione del file [Standard] è inferiore a quella del file [Fine]. In questo modo è possibile registrare più file di qualità inferiore su una singola scheda di memoria.
| (Standard)

Immagini RAW
È necessario il software “Image Data Converter” per aprire un’immagine RAW registrata su questa fotocamera. Con questo , è possibile aprire e convertire un’immagine RAW in un formato comune, ad esempio JPEG o TIFF, regolandone di nuovo bilanciamento del bianco, saturazione del colore, contrasto e così via.
Note

- Non è possibile aggiungere la registrazione DPOF (ordine di stampa) alle immagini in formato RAW.

- Non è possibile utilizzare le seguenti funzioni quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG].

- Funzioni di zoom diverse dallo zoom ottico

- [HDR auto]

- [Effetto immagine]

- [Inquadratura autom.]

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
“Image Data Converter”
Torna all’inizio