Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di visione utili > Menu di riproduzione > Sel.fermo imm./fil.

## Sel.fermo imm./fil.

Consente di cambiare la modalità del display tra fermi immagine e filmati (Modo visione).

1. MENU 1 [Sel.fermo imm./fil.] modalità desiderata

| (Visione cart. (Fermo imm. )) | Consente di visualizzare i fermi immagine.
| (Visione cartella (MP4)) | Consente di visualizzare i filmati in formato MP4.
| (Visione AVCHD) | Consente di visualizzare i filmati in formato AVCHD.

Visione di immagini scattate con una fotocamera diversa
La fotocamera crea un file di database delle immagini su una scheda di memoria per la registrazione e la riproduzione di immagini. Le immagini che non sono registrate nel file di database delle immagini potrebbero non essere visualizzate correttamente.
Registrare le immagini riprese con altre fotocamere selezionando MENU 1 [Recupera DB immag.] per riprodurle su questa fotocamera.

- Utilizzare una batteria sufficientemente carica per registrare le immagini. Se per la registrazione delle immagini viene utilizzata una batteria con un livello di carica limitato, potrebbe essere impossibile trasferire tutti i dati, oppure i dati potrebbero subire danni qualora la batteria si scarichi completamente.

Argomenti correlati
Recupera DB immag.
Torna all’inizio