Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Sorriso/Rilev. visi

## Sorriso/Rilev. visi

Uso di Otturatore sorriso
Durante l’uso della funzione Rilevamento visi, la fotocamera rileva i visi dei soggetti e regola automaticamente le impostazioni [Area mes. fuo. aut.], [Modo flash], [Comp.esposiz.], [Bilanc.bianco] e [Rid.occ.rossi.]. Durante l’uso di [Otturatore sorriso], la fotocamera rileva i sorrisi e rilascia automaticamente l’otturatore.
Se vengono rilevati più soggetti, la fotocamera stabilisce qual è il soggetto principale e imposta la messa a fuoco in base a tale priorità. La cornice per cui viene impostata la messa a fuoco diventa verde quando si preme parzialmente il pulsante di scatto.

1. MENU 2 [Sorriso/Rilev. visi] modalità desiderata

| (Disattiv.) | La funzione Rilevamento visi non viene utilizzata.
| (Attivato (regist. visi)) | Effettua il rilevamento dando priorità a un viso registrato con [Registrazione visi].
| (Attiv.) | Effettua il rilevamento, ma non dà priorità al viso registrato.
| (Otturatore sorriso) | Effettua il rilevamento dei sorrisi e rilascia automaticamente l’otturatore.

Note

- [Disattiv.] non è disponibile se [Modo avanzam.] è impostato su [Autoritratto].

- La funzione Rilevamento visi non è utilizzabile quando si utilizzano funzioni di zoom diverse dallo zoom ottico.

- È possibile rilevare un massimo di otto visi di soggetti.

### Uso di Otturatore sorriso

1. MENU 2 [Sorriso/Rilev. visi] [Otturatore sorriso]

1. Premere / sulla rotellina di controllo per selezionare la sensibilità di rilevamento dei sorrisi desiderata.

- È possibile selezionare la sensibilità di rilevamento dei sorrisi tra tre livelli: (Attivato: leggero sorriso), (Attivato: sorriso normale) o (Attivato: grande sorriso).

1. Attendere il rilevamento di un sorriso.

La fotocamera registra automaticamente le immagini quando viene rilevato un viso il cui livello supera il punto sull’indicatore.

- Se si preme il pulsante di scatto durante la ripresa con Otturatore sorriso, la fotocamera scatta l’immagine e ritorna alla modalità Otturatore sorriso.

Suggerimenti per una migliore acquisizione dei sorrisi

1. Non coprire gli occhi con la frangia. Non oscurare il viso con cappelli, maschere, occhiali da sole e simili.

1. Provare a orientare il viso verso la fotocamera e a non inclinarlo. Evitare di spalancare gli occhi.

1. Fare un bel sorriso con la bocca aperta. Il sorriso viene rilevato più facilmente se sono visibili i denti.

- L’otturatore viene azionato quando una persona delle persone di cui è stato rilevato il viso sorride.

- È possibile selezionare o registrare il soggetto con priorità per il rilevamento dei visi. Se il viso selezionato è registrato nella memoria della fotocamera, Rilevamento sorrisi viene eseguito solo per quel viso.

- Se non viene rilevato un sorriso, impostare la sensibilità di rilevamento sorrisi su [Attivato: leggero sorriso].

Note

- In alcune condizioni i sorrisi potrebbero non essere rilevati correttamente.

Argomenti correlati
Messa a fuoco con inseguimento
Registrazione visi
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio