Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Dimensione immagine

## Dimensione immagine

[Dimensione immagine] determina la dimensione del file di immagine registrato quando si acquisisce un’immagine.
Se l’immagine ha dimensioni maggiori verranno riprodotti più dettagli quando l’immagine sarà stampata su carta di grande formato. Se invece le dimensioni sono inferiori sarà possibile registrare più immagini.

1. MENU 1 [Dimensione immagine] dimensioni desiderate

#### Se [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2]

| Dimensioni dell’immagine | Linee guida sull’utilizzo
| L: 20M | 5472 × 3648 pixel | Per stampe fino al formato A3+
| M: 10M | 3888 × 2592 pixel | Per stampe fino al formato A3
| S: 5.0M | 2736 × 1824 pixel | Per stampe da 10×15 cm fino al formato A4

#### Se [Rapp.aspetto] è impostato su [16:9]

| Dimensioni dell’immagine | Linee guida sull’utilizzo
| L: 17M | 5472 × 3080 pixel | Per la visione su un televisore ad alta definizione
| M: 7.5M | 3648 × 2056 pixel
| S: 4.2M | 2720 × 1528 pixel

#### Se [Rapp.aspetto] è impostato su [4:3]

| Dimensioni dell’immagine | Linee guida sull’utilizzo
| L: 18M | 4864 × 3648 pixel | Per la visione su un computer
| M: 10M | 3648 × 2736 pixel
| S: 5.0M | 2592 × 1944 pixel
| VGA | 640 × 480 pixel | Per gli allegati e-mail

#### Se [Rapp.aspetto] è impostato su [1:1]

| Dimensioni dell’immagine | Linee guida sull’utilizzo
| L: 13M | 3648 × 3648 pixel | Per la ripresa con la composizione di una fotocamera di medio formato
| M: 6.5M | 2544 × 2544 pixel
| S: 3.7M | 1920 × 1920 pixel

Note

- Quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG], la dimensione dell’immagine RAW corrisponde a L.

Argomenti correlati
Rapp.aspetto
Torna all’inizio