Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Autom. superiore

## Autom. superiore

La fotocamera unisce l’identificazione della scena e la tecnologia di cattura di immagini ad alta qualità per riprendere automaticamente le immagini con le impostazioni ottimali.
Per i dettagli sulla funzione Identificazione scena, vedere “Identificazione scena”. [Dettagli]

1. Impostare la manopola del modo su (Autom. superiore).

1. Effettuare la ripresa con il pulsante di scatto.

La fotocamera riprende le immagini a raffica, quando necessario, e sovrappone le immagini. Con la sovrapposizione delle immagini, la fotocamera registra un’immagine riducendo la sfocatura del soggetto e i disturbi.
Qual è la differenza tra la modalità [Autom. superiore] e la modalità [Auto. intelligente]?
Nella modalità [Autom. superiore], la fotocamera riprende le immagini a raffica in base alla scena identificata, quindi crea un composito delle immagini a raffica (Ripresa con sovrapposizione).
La fotocamera corregge automaticamente l’effetto di controluce e riduce i disturbi sovrapponendo le immagini, generando un’immagine di qualità superiore rispetto alla modalità [Auto. intelligente].
: Identificazione scena
Scena notturna
Ritratto notturno
Controluce
Ritrat. in controluce
Paesaggi
Macro
Ritratto
Bambino
Palcoscenico
Illumin. ridotta
Treppiede
Spostamento
: elaborazione della sovrapposizione
Crepuscolo senza treppiede
HDR con correzione del controluce

- La fotocamera seleziona automaticamente una modalità di sovrapposizione in base alla scena identificata e sullo schermo viene visualizzato (sovrapposizione).

Note

- Se la fotocamera deve sovrapporre le immagini, la registrazione dell’immagine richiede più tempo.

- Nelle condizioni di luce bassa, ad esempio nelle scene notturne, impostare [Modo flash] su [Flash disattiv.] per ottenere un effetto ottimale delle immagini sovrapposte.

- Se [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG], la fotocamera non sovrappone le immagini.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio