Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Risoluzione dei problemi > Wi-Fi

## Wi-Fi

Il punto di accesso wireless al quale si desidera collegarsi non viene visualizzato.

- A seconda delle condizioni delle onde radio, il punto di accesso wireless potrebbe non essere visualizzato sulla fotocamera. Avvicinare la fotocamera al punto di accesso wireless.

- A seconda delle sue impostazioni, il punto di accesso wireless potrebbe non essere visualizzato sulla fotocamera. Consultare il manuale di istruzioni del punto di accesso wireless per le impostazioni corrette.

[Pressione WPS] non funziona.

- A seconda dell’impostazione del punto di accesso wireless, [Pressione WPS] potrebbe non essere disponibile. Confermare la password e l’SSID del punto di accesso wireless per configurare le [Impost. punto accesso]. [Dettagli]

[Invia a Computer] si interrompe in modo anomalo.

- Se il livello della batteria è basso, [Invia a Computer] potrebbe interrompersi in modo anomalo. Caricare la batteria prima dell’uso.

Non è possibile trasferire i filmati allo smartphone.

- Prima della ripresa di un filmato da trasferire a uno smartphone, impostare MENU 1 [Formato file] [MP4]. [Dettagli]

[Invia a Smartphone] si interrompe in modo anomalo.

- Se il livello della batteria è basso, [Invia a Smartphone] potrebbe interrompersi in modo anomalo. Caricare la batteria prima dell’uso.

Quando si scollega la fotocamera dal computer, la schermata di ripresa non viene visualizzata in modo uniforme.

- A seconda delle condizioni delle onde radio, la comunicazione tra lo smartphone e la fotocamera potrebbe non avvenire correttamente. Ridurre la distanza tra la fotocamera e lo smartphone.

La ripresa con [Cntr con Smartphone] si interrompe in modo anomalo.

- Se il livello della batteria è basso, la ripresa con [Cntr con Smartphone] potrebbe interrompersi in modo anomalo. Caricare la batteria prima dell’uso.

Impossibile utilizzare la connessione one-touch (NFC).

- Cambiare la posizione della fotocamera e dello smartphone (simbolo N) per avvicinarli l’uno all’altro il più possibile. Se la connessione NFC non viene comunque avviata, spostare lo smartphone di qualche millimetro, oppure allontanarlo dalla fotocamera per almeno 10 minuti e quindi rimetterli in contatto.

- [Modo Aeroplano] è impostato su [Attiv.]. Impostarlo su [Disattiv.].

- Verificare che lo smartphone sia pronto per la connessione.
  Per i dettagli, consultare la guida alle funzioni dello smartphone.

- Non avvicinare oggetti metallici diversi da uno smartphone a (simbolo N) della fotocamera.

- Evitare di toccare la fotocamera con più smartphone contemporaneamente.

- Se sullo smartphone è attiva un’altra applicazione che utilizza la funzione NFC, chiudere tale applicazione.

Torna all’inizio