Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Inquadratura autom.

## Inquadratura autom.

Quando la fotocamera rileva e riprende visi, primi piani o soggetti seguiti dalla funzione di messa a fuoco con inseguimento, l’immagine acquisita viene ritagliata automaticamente per ottenere la composizione migliore.
Vengono registrate sia l’immagine originale sia quella ritagliata. L’immagine ritagliata viene registrata con le stesse dimensioni dell’immagine originale.

1. MENU 2 [Inquadratura autom.] modalità desiderata

L’icona sullo schermo diventa verde quando la fotocamera decide che un’immagine acquisita può essere ritagliata.

- Dopo la ripresa, l’area ritagliata viene indicata da una cornice nella schermata di revisione automatica.

| (Disattiv.) | Consente di stabilire se utilizzare o meno [Inquadratura autom.].
| (Automatico)

Note

- L’immagine potrebbe non essere ritagliata nella composizione ottimale in alcune condizioni di ripresa.

- L’inquadratura automatica non può essere utilizzata con le seguenti impostazioni.

- Quando [Qualità] è impostato su [RAW] o [RAW & JPEG]

- Se [DRO/HDR auto] è impostato su [HDR auto]

- Se [Modo di messa a fuoco] è impostato su [Mes. fuo. man.]

- Quando [Modo avanzam.] è impostato su [Scatto Multiplo], [Sca.mult.prio.t.], [Autoscat.(mult.)], [Esp.forc.: cont.] o [Esp.forc.WB]

- Se [ISO] è impostato su [Riduz. distur. su più fotogr.]

- Quando [Sorriso/Rilev. visi] è impostato su [Disattiv.], non è possibile utilizzare [Inquadratura autom.] per i visi.

Argomenti correlati
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio