Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni / Informazioni su questa fotocamera > Numero di fermi immagine e tempo di registrazione dei filmati > Numero di fermi immagine

## Numero di fermi immagine

Il numero di fermi immagine dipende dalle condizioni di ripresa e dalla scheda di memoria.
[Dimensione immagine] : [L: 20M]
Se [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2]*
(unità: immagini)

Qualità | Scheda di memoria formattata con questa fotocamera
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB
Standard | 295 | 590 | 1200 | 2400 | 4800 | 9600
Fine | 170 | 345 | 690 | 1350 | 2800 | 5500
RAW & JPEG | 58 | 115 | 235 | 470 | 950 | 1900
RAW | 88 | 175 | 355 | 710 | 1400 | 2850

* Se [Rapp.aspetto] è impostato su un valore diverso da [3:2], è possibile registrare un numero di immagini superiore a quello indicato. (tranne quando [Qualità] è impostato su [RAW]).
Note

- Se il numero di immagini che è ancora possibile riprendere è superiore a 9.999, viene comunque visualizzato l’indicatore “9999”.

- Quando un’immagine ripresa con altre fotocamere viene riprodotta su questa fotocamera, l’immagine potrebbe non apparire alle dimensioni effettive.

Torna all’inizio