Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Funzione Tasto centrale

## Funzione Tasto centrale

Funzioni assegnate quando [Funzione Tasto centrale] è impostato su [Standard]
AEL sbloccato
Commut.contr.AF/MF
Ingrand. mes. a fuo.
Consente di selezionare le funzioni utilizzate più spesso e di assegnarle al tasto centrale sulla rotellina di controllo.

1. MENU 2 [Funzione Tasto centrale] modalità desiderata

| Standard | La funzione assegnata al tasto centrale sulla rotellina di controllo dipende dall’impostazione [Area mes. fuo. aut.].
| AEL sbloccato | Consente di assegnare la funzione impostata.
| Commut.contr.AF/MF
| Ingrand. mes. a fuo.

### Funzioni assegnate quando [Funzione Tasto centrale] è impostato su [Standard]

Impostazione [Area mes. fuo. aut.] | Impostazione assegnata
Multipla | Messa a fuoco con inseguimento
Centro | Messa a fuoco con inseguimento
Spot flessibile | Cambiare l’area di messa a fuoco

### AEL sbloccato

Quando è difficile ottenere un’esposizione appropriata per un soggetto, questa funzione consente di bloccare l’esposizione mettendo a fuoco e misurando la luce di un’area con la luminosità desiderata.

1. MENU 2 [Funzione Tasto centrale] [AEL sbloccato]

1. Puntare la fotocamera verso un’area con cui far corrispondere l’esposizione.

L’esposizione viene impostata.

1. Premere sulla rotellina di controllo.

L’esposizione viene bloccata e si accende (Blocco AE).

1. Mettere a fuoco il soggetto ed effettuare la ripresa.

1. Per annullare il blocco dell’esposizione, premere di nuovo .

### Commut.contr.AF/MF

È possibile passare temporaneamente tra la messa a fuoco automatica e manuale.

1. MENU 2 [Funzione Tasto centrale] [Commut.contr.AF/MF]

1. Premere per passare tra la messa a fuoco automatica e manuale.

Quando [Modo di messa a fuoco] è impostato su [Mes. fuo. man.], la fotocamera passa a [AF singolo]; quando [Modo di messa a fuoco] è impostato su un valore diverso da [Mes. fuo. man.], la fotocamera passa a [Mes. fuo. man.]. Premere per ritornare alla modalità precedente.

### Ingrand. mes. a fuo.

Nella modalità [Mes. fuo. man.], è possibile ingrandire l’immagine sullo schermo per facilitare la messa a fuoco manuale utilizzando [Ingrand. mes. a fuo.].

1. MENU 2 [Funzione Tasto centrale] [Ingrand. mes. a fuo.]

1. Premere il tasto per ingrandire l’immagine.

- È possibile impostare la durata di ingrandimento dell’immagine con [Tempo ingran. mes. fuo.].

Argomenti correlati
Tempo ingran. mes. fuo.
Torna all’inizio