Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Filmato

## Filmato

È possibile impostare la velocità dell’otturatore e il valore di apertura sulle impostazioni desiderate durante la registrazione dei filmati.

1. Impostare la manopola del modo su (Filmato).

1. Selezionare la modalità desiderata sulla rotellina di controllo.

- Se [Guida manopola modo] è impostato su [Disattiv.], la schermata di selezione della modalità non viene visualizzata.

- Per selezionare un’altra modalità, premere il tasto MENU 1 [Filmato].

| (Programmata auto.) | La fotocamera imposta automaticamente l’esposizione (velocità dell’otturatore e valore di apertura), ma è possibile configurare altre impostazioni che saranno mantenute.
| (Priorità diaframma) | Consente di impostare manualmente il valore di apertura.
| (Priorità tempi) | Consente di impostare manualmente la velocità dell’otturatore.
| (Esposiz. manuale) | Consente di impostare manualmente l’esposizione (velocità dell’otturatore e valore di apertura).

1. Premere il tasto MOVIE (Filmato) per registrare filmati.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio