Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Modo flash

## Modo flash

È inoltre possibile modificare [Modo flash] con MENU.

1. Premere (Modo flash) sulla rotellina di controllo.

- Quando alla rotellina di controllo viene assegnata un’altra funzione, premere il tasto MENU 2 [Modo flash].

1. Selezionare la modalità desiderata con la rotellina di controllo.

| (Flash disattiv.) | Il flash non viene attivato.
| (Flash autom.) | Il flash viene attivato automaticamente negli ambienti bui o in presenza di controluce.
| (Flash forzato) | Il flash viene attivato sempre.
| (Sinc. Lenta) | Il flash viene attivato sempre. La velocità dell’otturatore è ridotta negli ambienti bui per consentire una ripresa chiara dello sfondo che non viene illuminato dalla luce del flash.
| (2ª tendina) | Il flash viene attivato prima che l’esposizione sia completata ogni volta che si preme il pulsante di scatto. La ripresa Rear Sync consente di riprendere un’immagine naturale della scia di un soggetto in movimento, ad esempio un’auto o una persona che cammina.

Se nelle fotografie con il flash compaiono “macchie circolari bianche”
Le macchie sono causate da particelle (di polvere, polline e così via) che fluttuano in prossimità dell’obiettivo. Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera, appaiono come macchie circolari bianche.
Come è possibile ridurre le “macchie circolari bianche”?

- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto senza utilizzare il flash.

- Selezionare la modalità (Riduz. sfocat. movim.) o (Alta sensibilità) in [Selezione scena]. ([Flash disattiv.] viene selezionato automaticamente.)

Note

- Il flash lampeggia due volte. Il primo lampeggio consente di regolare la quantità di luce.

- Durante la ricarica del flash lampeggia l’indicazione . Al termine della ricarica, l’icona del flash si illumina.

- Durante l’uso, il flash fuoriesce automaticamente. Non coprire il flash con le dita. Se non si intende utilizzare il flash è possibile abbassarlo manualmente.

- Non è possibile utilizzare il flash quando [Modo avanzam.] è impostato su [Autoscat.(mult.)] o [Esp.forc.: cont.].

- Durante la ripresa con il flash e lo zoom impostato su W, in alcune condizioni di ripresa l’ombra dell’obiettivo potrebbe apparire sullo schermo. In questo caso, allontanarsi dal soggetto o impostare lo zoom su T e ripetere la ripresa con il flash.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio