Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni / Informazioni su questa fotocamera > Informazioni sulla fotocamera > Formato AVCHD

## Formato AVCHD

Il formato AVCHD è stato sviluppato per la registrazione su videocamere digitali ad alta definizione di un segnale HD (High-Definition) in base alla specifica 1080i*1 o 720p*2 utilizzando la tecnologia di codifica a compressione ad alta efficienza. Per la compressione dei dati video viene adottato il formato MPEG-4 AVC/H.264, mentre per comprimere i dati audio viene utilizzato il sistema Dolby Digital o Linear PCM.
Il formato MPEG-4 AVC/H.264 è in grado di comprimere le immagini con un’efficienza superiore rispetto al tradizionale formato di compressione delle immagini. Il formato MPEG-4 AVC/H.264 consente di registrare un segnale video ad alta definizione, ripreso con una videocamera digitale, su dischi DVD da 8 cm, unità disco rigido, memorie flash, schede di memoria e così via.

#### Registrazione e riproduzione sulla fotocamera

Secondo le specifiche del formato AVCHD, la fotocamera effettua la registrazione con la qualità dell’immagine ad alta definizione (HD) indicata di seguito.
Segnale video*3:
Dispositivo compatibile con 1080 60i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1920×1080/60p, 1920×1080/24p, 1440×1080/60i
Dispositivo compatibile con 1080 50i
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1920×1080/50p, 1920×1080/25p, 1440×1080/50i
Segnale audio: Dolby Digital 2ch
Supporto di registrazione: Scheda di memoria
*1 Specifica 1080i
Una specifica ad alta definizione che utilizza 1.080 linee di scansione effettive e il sistema interlacciato.
*2 Specifica 720p
Una specifica ad alta definizione che utilizza 720 linee di scansione effettive e il sistema progressivo.
*3 I dati registrati nel formato AVCHD con specifiche diverse da quelle citate non possono essere riprodotti sulla fotocamera.
Torna all’inizio