Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Auto. intelligente

## Auto. intelligente

Identificazione scena
Funzionalità delle modalità di ripresa automatica
Consente di riprendere i fermi immagine con le impostazioni regolate automaticamente.

1. Impostare la manopola del modo su (Auto. intelligente).

1. Effettuare la ripresa con il pulsante di scatto.

### Identificazione scena

Identificazione scena è utilizzabile nella modalità [Auto. intelligente]. Questa funzione consente alla fotocamera di identificare automaticamente le condizioni di ripresa e di riprendere l’immagine.
Con Identificazione scena, la posizione di un’icona visualizzata sullo schermo cambia quando la fotocamera riconosce una scena o una condizione. Se la fotocamera riconosce una scena, le icone e le guide come (Ritratto), (Bambino), (Ritratto notturno), (Scena notturna), (Ritrat. in controluce), (Controluce), (Paesaggi), (Macro), (Palcoscenico) o (Illumin. ridotta) sono visualizzate nella prima riga. Se la fotocamera identifica una condizione, le icone come (Treppiede), (Spostamento) o (Camminata) sono visualizzate nella seconda riga. La fotocamera potrebbe identificare sia una scena sia una condizione, oppure solo una di queste variabili.
Note

- La funzione Identificazione scena non è utilizzabile con funzioni di zoom diverse dallo zoom ottico.

- In alcune situazioni queste scene potrebbero non essere identificate.

- Se l’ambiente provoca vibrazioni trasferite alla fotocamera anche quando la fotocamera è fissata a un treppiede, la condizione (Treppiede) potrebbe non essere identificata.

- A volte, quando vengono identificate contemporaneamente le condizioni (Treppiede) e (Scena notturna), l’otturatore risulta lento. Tenere ben ferma la fotocamera durante la ripresa.

### Funzionalità delle modalità di ripresa automatica

Nella modalità [Autom. superiore], la fotocamera riprende un’immagine di qualità superiore rispetto alla modalità [Auto. intelligente]. La fotocamera riprende più immagini in base alla scena identificata e crea un composito da tali immagini (Ripresa con sovrapposizione).
La modalità [Programmata auto.] consente di modificare diverse impostazioni di ripresa, ad esempio il bilanciamento del bianco o le impostazioni ISO.

Modalità di registrazione | Situazioni per l’uso
(Auto. intelligente) | Utilizzarla se si desidera che la fotocamera identifichi automaticamente le condizioni di ripresa e riprenda alcune immagini in modo continuo.
(Autom. superiore) | Utilizzarla per riprendere immagini in condizioni difficili, ad esempio con luce bassa o in controluce. Utilizzarla per riprendere un’immagine di qualità superiore rispetto alla modalità (Auto. intelligente).
(Programmata auto.) | Utilizzare queste funzioni per effettuare la ripresa con impostazioni di ripresa personalizzata, tranne l’esposizione (velocità dell’otturatore e valore di apertura) che viene regolata automaticamente.

Note

- Nella modalità [Auto. intelligente] potrebbe essere impossibile effettuare riprese chiare di scene con luce bassa o in controluce.

- Nella modalità [Autom. superiore], è necessario del tempo per la registrazione di un’immagine, perché la fotocamera effettua la sovrapposizione delle immagini.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio