Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione della modalità REG > Priorità tempi

## Priorità tempi

È possibile riprendere i fermi immagine dopo aver regolato manualmente la velocità dell’otturatore.

1. Impostare la manopola del modo su (Priorità tempi).

1. Ruotare la rotellina di controllo per selezionare il valore di velocità dell’otturatore.

- Se si assegna [Priorità tempi] all’anello di controllo, è possibile eseguire l’impostazione anche con l’anello di controllo. [Dettagli]

- È possibile selezionare una velocità dell’otturatore compresa tra 1/2000 e 30 secondi.

1. Effettuare la ripresa con il pulsante di scatto.

Informazioni sulla velocità dell’otturatore
Quando si imposta la velocità dell’otturatore più rapida, gli oggetti in movimento, come le persone che corrono, le auto o gli spruzzi d’acqua, sembrano fermi.
Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, appaiono le tracce degli oggetti in movimento, ad esempio la corrente di un fiume. È possibile riprendere immagini con azioni dal vivo più naturali.
Note

- Quando la velocità dell’otturatore è rapida, la quantità di luce del flash potrebbe essere insufficiente anche se si attiva il flash.

- Se non si ottiene l’esposizione corretta dopo aver eseguito le impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggiano. È possibile effettuare riprese in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori del flash.

- La velocità dell’otturatore di 0,4 secondi o superiore è indicata da [˝], ad esempio 0,4˝.

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di utilizzare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Se si selezionano velocità dell’otturatore lente, è necessario del tempo per elaborare i dati.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili per ogni modalità di ripresa
Voci di MENU non disponibili per ogni modalità di ripresa
Torna all’inizio