Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Risoluzione dei problemi > Indicatori e messaggi di avviso > Display di autodiagnostica

## Display di autodiagnostica

Se viene visualizzato un codice che inizia con una lettera dell’alfabeto, significa che è stata attivata la funzione di autodiagnostica della fotocamera. Le ultime due cifre (indicate da ) dipendono dallo stato della fotocamera.
Se il problema non si risolve anche dopo aver eseguito alcune volte i seguenti interventi risolutivi, potrebbe essere necessario far riparare la fotocamera.
Rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza autorizzato di zona.
C:32:

- Si è verificato un problema con l’hardware della fotocamera. Spegnere e riaccendere la fotocamera.

C:13:

- La fotocamera non è in grado di leggere o scrivere i dati sulla scheda di memoria. Provare a spegnere e riaccendere la fotocamera oppure a estrarre e inserire più volte la scheda di memoria.

- È stata inserita una scheda di memoria non formattata. Formattare la scheda di memoria. [Dettagli]

- La scheda di memoria inserita non può essere utilizzata con la fotocamera o i dati sono danneggiati. Inserire una nuova scheda di memoria.

E:61:
E:62:
E:91:

- Si è verificato un problema di funzionamento della fotocamera. Inizializzare la fotocamera, quindi riaccenderla. [Dettagli]

E:94:

- Si è verificato un problema di funzionamento durante la scrittura o l’eliminazione dei dati. È necessaria la riparazione. Rivolgersi al rivenditore o al centro assistenza autorizzato di zona. Prepararsi a fornire tutti i numeri nel codice di errore a partire dalla lettera E.

Torna all’inizio