Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > DISP (Contenuti visualizzaz.)

## DISP (Contenuti visualizzaz.)

Visualizzazione dell’istogramma

1. Premere (Contenuti visualizzaz.) sulla rotellina di controllo, quindi selezionare una modalità desiderata.

- Le modalità selezionabili possono essere impostate con MENU 1 [Tasto DISP].

#### Nella modalità di ripresa

Visual. grafica | Mostra le informazioni di base sulla ripresa. Mostra a livello grafico la velocità dell’otturatore e il valore di apertura.
Visualizza tutte info. | Mostra le informazioni di registrazione.
Nessuna info. | Non mostra le informazioni di registrazione.
Livello | Consente di visualizzare una guida dell’indicatore che mostra l’angolo di inclinazione della fotocamera avanti, indietro, a sinistra o a destra. Quando la fotocamera è tenuta orizzontalmente, questa guida dell’indicatore appare verde.
Istogramma | Consente di visualizzare graficamente la distribuzione della luminanza (istogramma). Questa modalità può essere impostata selezionando MENU 1 [Tasto DISP] [Istogramma].

#### Nella modalità di riproduzione

Visualizza info. | Mostra le informazioni di registrazione.
Istogramma | Consente di visualizzare l’istogramma e le informazioni sulla registrazione.
Nessuna info. | Non mostra le informazioni di registrazione.

Display grafico
Il display grafico mostra graficamente la velocità dell’otturatore e il valore di apertura nell’immagine, affinché sia possibile comprendere facilmente il sistema di esposizione. La barra dell’indicatore della velocità dell’otturatore e la barra dell’indicatore del valore di apertura mostrano i valori correnti.
A: velocità dell’otturatore
B: valore di apertura

### Visualizzazione dell’istogramma

Un istogramma è un grafico che mostra la luminosità di un’immagine. Il grafico segnala un’immagine chiara quando è asimmetrico sul lato destro (A) e un’immagine scura quando è asimmetrico sul lato sinistro (B).

1. Selezionare MENU 1 [Tasto DISP].

1. Selezionare [Istogramma] e premere il tasto MENU.

1. Premere più volte (Contenuti visualizzaz.) nella modalità di ripresa per visualizzare l’istogramma.

Note

- L’istogramma viene visualizzato anche durante la riproduzione di un’immagine singola, ma in questo caso non è possibile regolare l’esposizione.

- L’istogramma non viene visualizzato durante le seguenti operazioni:

- Registrazione/riproduzione di filmati

- Ripresa nella modalità [Panoramica ad arco] o visione di immagini panoramiche

- Nei casi riportati di seguito è rilevabile una grande differenza tra gli istogrammi visualizzati durante la ripresa e la riproduzione:

- Il flash è stato attivato.

- La velocità dell’otturatore è bassa o alta.

- L’istogramma potrebbe non essere visualizzato per le immagini registrate utilizzando altre fotocamere.

Argomenti correlati
Tasto DISP
Torna all’inizio