Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Precauzioni / Informazioni su questa fotocamera > Numero di fermi immagine e tempo di registrazione dei filmati > Tempo di registrazione dei filmati

## Tempo di registrazione dei filmati

Nella tabella di seguito sono indicati i tempi di registrazione massimi approssimativi. I tempi riportati corrispondono ai totali per tutti i file di filmato. Il tempo di registrazione dipende dalle condizioni di ripresa e dalla scheda di memoria.
(h (ore), m (minuti))

Impostazione registraz. | Scheda di memoria formattata con questa fotocamera
2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB
60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 9 m | 15 m | 35 m | 1 h 15 m | 2 h 30 m | 5 h 5 m
24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 10 m | 20 m | 40 m | 1 h 30 m | 3 h | 6 h
24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 10 m | 30 m | 1 h | 2 h | 4 h 5 m | 8 h 15 m
1440×1080 12M | 15 m | 40 m | 1 h 20 m | 2 h 45 m | 5 h 30 m | 11 h 5 m
VGA 3M | 1 h 10 m | 2 h 25 m | 4 h 55 m | 9 h 55 m | 20 h | 40 h 10 m

La ripresa continua può essere effettuata per 29 minuti circa (limite dovuto alle caratteristiche del prodotto). Il tempo massimo di registrazione continua di un filmato in formato MP4 (12M) è pari a circa 15 minuti (limite dovuto alla restrizione sulle dimensioni dei file di 2 GB).
Note

- Il tempo di registrazione dei filmati cambia perché la fotocamera è dotata di VBR (Variable Bit Rate, velocità in bit variabile), una funzione che regola automaticamente la qualità dell’immagine in base alla scena da riprendere.
  Se si registra un soggetto che si muove rapidamente, l’immagine è più chiara, ma il tempo di registrazione è inferiore, perché la registrazione richiede più memoria.
  Il tempo di registrazione dipende anche dalle condizioni di ripresa, dal soggetto o dalle impostazioni di qualità e dimensioni dell’immagine.

Torna all’inizio