Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Funzioni di ripresa utili > Uso delle funzioni di ripresa > Anello di controllo

## Anello di controllo

Consente di assegnare le funzioni utilizzate più spesso all’anello di controllo.

1. MENU 2 [Anello di controllo] modalità desiderata

| Standard | Consente di assegnare le funzioni consigliate per ogni modalità di ripresa.
| Comp.esposiz./ISO/Bilanc.bianco/Stile personale/Effetto immagine/Zoom/Velocità otturatore/Diaframma | Consente di assegnare la funzione impostata.
| Non impostato | Non assegna una funzione.

Note

- Quando [Modo di messa a fuoco] è impostato su [Fuoco man. dir.] o [Mes. fuo. man.], la funzione assegnata all’anello di controllo non può essere richiamata. L’anello di controllo viene utilizzato per la messa a fuoco manuale.

### Funzioni assegnate quando [Anello di controllo] è impostato su [Standard]

Modalità di ripresa | Funzioni assegnate
(Auto. intelligente) | Zoom
(Autom. superiore) | Zoom
(Programmata auto.) | Cambiamento di programmazione
(Priorità diaframma) | Diaframma
(Priorità tempi) | Velocità otturatore
(Esposiz. manuale) | Diaframma
(Panoramica ad arco) | Direzione di ripresa
(Selezione scena) | Selezione scena

Argomenti correlati
Uso dell’anello di controllo
Torna all’inizio