Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Zoom Imag. Clara

## Zoom Imag. Clara

Escala de zoom total cuando [Zoom Imag. Clara] está seleccionado (incluido el zoom óptico 3,6×)
[Zoom Imag. Clara] le permite ampliar la imagen con casi la calidad de imagen original cuando toma imágenes fijas.
La cámara acerca con zoom las imágenes con la calidad de imagen original primero, dependiendo del tamaño de imagen seleccionado.
Cuando [Zoom Imag. Clara] está ajustado en [Activar], la cámara vuelve a cambiar automáticamente a [Zoom Imag. Clara] cuando se excede el rango de zoom sin deterioro de la calidad de imagen original.

1. MENU 4 [Zoom Imag. Clara] el modo deseado

| Activar | Acerca con zoom las imágenes casi con la calidad de la imagen original, dependiendo del tamaño de imagen. Cambia a [Zoom Imag. Clara] dentro del rango donde se visualiza .
| Desactivar | No se utiliza [Zoom Imag. Clara].

Notas

- Para acercar con zoom las imágenes dentro del rango en el que se puede conservar la calidad de imagen original, ajuste [Zoom Imag. Clara] y [Zoom digital] en [Desactivar]. [Detalles]

- La función [Zoom Imag. Clara] no responderá en las situaciones siguientes:

- En modo película

- En el modo [Barrido panorámico]

- Cuando está activada la función Captador de sonrisas.

- Cuando [Modo manejo] esté ajustado en [Captura continua], [Vel. prior. cont.], [Autorretrato], [Autodisp.(Cont.)] o [Var.exp: Cont.].

- Cuando [Calidad] está ajustado en [RAW] o [RAW & JPEG].

- Cuando [ISO] esté ajustado en [Reduc. ruido varios fotogr.].

- Cuando [Modo manejo] esté ajustado en [Captura continua], [Vel. prior. cont.], [Autodisp.(Cont.)] o [Var.exp: Cont.], o cuando se graben películas, el zoom digital se activará automáticamente, independientemente del ajuste de [Zoom digital].

- La función Detección de cara no responderá en el rango de [Zoom Imag. Clara].

### Escala de zoom total cuando [Zoom Imag. Clara] está seleccionado (incluido el zoom óptico 3,6×)

Las escalas de zoom admitidas son diferentes dependiendo del tamaño de imagen.

#### Cuando [Relación de aspecto] está ajustado en [3:2]

Tamaño de imagen | Escala total de zoom
L: 20M | Aprox. 7,2×
M: 10M | Aprox. 10×
S: 5.0M | Aprox. 14×

Volver al principio