Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Toma de imagen > Ajuste del modo GRABAR > Barrido panorámico

## Barrido panorámico

Le permite crear una imagen panorámica de imágenes compuestas.

1. Ajuste el dial de modo en (Barrido panorámico).

1. Gire el Anillo de control para seleccionar una dirección de toma de imagen.

Cuando haya otra función asignada al Anillo de control, pulse el botón MENU 1 [Panorama: dirección].

1. Dirija la cámara hacia el motivo que quiere enfocar y al cual desea ajustar el brillo, a continuación, pulse el botón del disparador hasta la mitad.

A: esta parte no se grabará.

1. Con el botón del disparador pulsado hasta la mitad, dirija la cámara hacia el principio de la composición y, a continuación, pulse el botón del disparador hasta el fondo.

1. Desplace la cámara panorámicamente hasta el final de la guía (B), siguiendo el indicador que aparece en la pantalla.

Observaciones para tomar una imagen panorámica
Sujete la cámara tan cerca de su cuerpo como sea posible, con los codos pegados a los costados y, a continuación, desplace la cámara panorámicamente a su alrededor formando un arco, a una velocidad constante, en la dirección que indica la flecha en la pantalla. (Calcule tardar unos 5 o 6 segundo para recorrer medio círculo).
Se recomienda practicar un par de veces antes de la toma.
Para lograr un mejor efecto, asegúrese de que la distancia entre el motivo y el fondo sea suficiente, y de que haya suficiente iluminación ambiental.
Dirección vertical
Dirección horizontal

- Primero pulse el botón del disparador hasta la mitad, para poder bloquear el enfoque y la exposición. Después, pulse el botón del disparador hasta el fondo y desplace la cámara panorámicamente o ladéela.

- Si una sección con formas o escenario muy variados está concentrada a lo largo de un borde de la pantalla, es posible que la composición de la imagen falle. En ese caso, ajuste la composición del fotograma de manera que la sección esté en el centro de la imagen y, a continuación, vuelva a tomar la imagen.

Notas

- Si no puede desplazar la cámara panorámicamente a través de todo el motivo en el tiempo disponible, se mostrará un área gris en la imagen compuesta. Si ocurre esto, mueva la cámara más rápidamente para grabar una imagen panorámica completa.

- Dado que para la composición se unen varias imágenes, es posible que la parte de la unión no se grabe uniformemente.

- Cuando el ángulo completo de la toma panorámica y el ángulo bloqueado AE/AF sean muy diferentes en brillo, color y enfoque, es posible que la toma no se realice con éxito. Si ocurre esto, cambie el ángulo bloqueado AE/AF y vuelva a tomar la imagen.

- No se pueden crear imágenes panorámicas en las siguientes situaciones:

- Si desplaza la cámara panorámicamente muy rápido o muy lento.

- Si hay muchas sacudidas de la cámara.

Tema relacionado
Desplazamiento por imágenes panorámicas para visualizarlas
Panorama: tamaño
Panorama: dirección
Funciones no disponibles para todos los modos de toma
Elementos de MENU no disponibles para todos los modos de toma
Volver al principio