Guía del usuario de Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funciones de toma útiles > Utilización de las funciones de toma de imagen > Anillo de control

## Anillo de control

Ajuste las funciones utilizadas frecuentemente en el Anillo de control.

1. MENU 2 [Anillo de control] el modo deseado

| Estándar | Asigna las funciones recomendadas para cada modo de toma.
| Compensar exp./ISO/Balance blanco/Estilo creativo/Efecto de foto/Zoom/Velocidad obturador/Abertura | Asigna la función que ha establecido.
| No ajustado | No asigna ninguna función.

Notas

- Cuando [Modo de enfoque] está ajustado en [Enf. manual dir.] o [Enfoque man.], la función asignada al Anillo de control no se puede recuperar. El Anillo de control se utiliza para el enfoque manual.

### Funciones asignadas cuando [Anillo de control] está ajustado en [Estándar]

Modo de toma de imagen | Funciones asignadas
(Auto. inteligente) | Zoom
(Automático superior) | Zoom
(Programa auto.) | Variación del programa
(Priorid. abertura) | Abertura
(Prior. tiempo expos.) | Velocidad obturador
(Exposición manual) | Abertura
(Barrido panorámico) | Dirección de la toma de imagen
(Selección escena) | Selección escena

Tema relacionado
Cómo utilizar el Anillo de control
Volver al principio